Rubriques Connexes

# Configurer un Firebox de Remplacement (RMA)

Si votre matériel Firebox tombe en panne pendant la période de garantie, WatchGuard peut le remplacer par une unité RMA (Contrat de Retour de Marchandise (RMA)) du même modèle. Lorsque vous échangez un Firebox contre un périphérique RMA de remplacement, le Service Clientèle de WatchGuard transfère les licences du numéro de série du périphérique d'origine vers le numéro de série du nouveau périphérique. Toutes les fonctions sous licence pour le périphérique d'origine sont transférées vers le périphérique de remplacement.

Pour plus d’informations sur la configuration d’un Firebox de remplacement membre d'un FireCluster, consultez Configurer un Membre FireCluster de Remplacement (RMA).

## Enregistrer la Configuration du Firebox d'Origine dans un Fichier

La première chose à faire est de localiser un fichier de configuration de votre Firebox d'origine. Par défaut, Policy Manager enregistre le fichier de configuration dans le répertoire Mes documents\Mon WatchGuard\configs.

Pour apprendre à utiliser Policy Manager pour enregistrer une configuration dans un fichier local, consultez Enregistrer le Fichier de Configuration.

## Utiliser le Fichier de Configuration pour Configurer un Firebox de Remplacement

Utilisez l'une de ces méthodes pour utiliser le fichier de configuration du Firebox d'origine pour configurer le Firebox de remplacement.

Utiliser RapidDeploy

Pour utiliser RapidDeploy pour configurer automatiquement le Firebox de remplacement avec la configuration du Firebox d'origine, vous devez charger le fichier de configuration enregistré à partir du Firebox d'origine comme fichier de configuration RapidDeploy pour le Firebox de remplacement. Quand vous allumez le Firebox de remplacement, il télécharge automatiquement le fichier de configuration RapidDeploy et la clé de fonctionnalité du périphérique auprès de WatchGuard. Pour plus d'informations, voir Configurer un Remplacement RMA avec RapidDeploy à partir du Site Web.

Vous pouvez également utiliser RapidDeploy à partir de Management Server pour configurer votre Firebox de remplacement. Pour plus d'informations, voir Configurer un Remplacement RMA avec RapidDeploy depuis Management Server.

Mise à Jour et Enregistrement Manuels de la Configuration

Vous pouvez également utiliser Policy Manager pour mettre à jour manuellement la clé de fonctionnalité et la configuration dans le fichier de configuration du Firebox d'origine puis l'enregistrer sur le Firebox de remplacement. Cette procédure est la même pour les périphériques configurés en Centralized Management avec un WSM Management Server. Pour plus d'informations, voir Déplacer une Configuration vers un Nouveau Firebox.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique