Rubriques Connexes

# Définir des réseaux connus

Vous pouvez générer un ensemble de règles de pare-feu pour autoriser le trafic provenant de certains réseaux connus que vous définissez. Par exemple, pour utiliser le client Mobile VPN sur un réseau local (LAN) où votre ordinateur doit être accessible à tous les autres ordinateurs du réseau, il vous suffit d'ajouter l'adresse réseau du LAN en question en tant que réseau connu. Cela permet de séparer les règles de pare-feu pour ce LAN des règles de pare-feu que vous créez pour les connexions à Internet et aux réseaux VPN distants.

1. Dans la boîte de dialogue Paramètres de pare-feu, sélectionnez l'onglet Réseaux connus.
2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau réseau connu.

La fonctionnalité de détection automatique de réseaux connus ne fonctionne pas correctement dans cette version du logiciel client Mobile VPN with IPSec.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique