Rubriques Connexes

# Ajouter de nouveaux utilisateurs au groupe d'utilisateurs PPTP

Pour établir la connexion au Firebox par l'intermédiaire d'un tunnel VPN PPTP, les utilisateurs mobiles doivent saisir leur nom d'utilisateur et mot de passe pour s'authentifier. Le Firebox utilise ces informations pour authentifier l'utilisateur auprès du Firebox.

Lorsque vous activez PPTP dans la configuration de votre Firebox, un groupe d'utilisateurs par défaut est créé automatiquement. Ce groupe d'utilisateurs s'intitule PPTP-Users. Il apparaît lorsque vous créez un utilisateur ou ajoutez des noms d'utilisateurs ou de groupes à des stratégies. Les utilisateurs doivent être membres de ce groupe pour établir une connexion PPTP.

Pour plus d'informations sur les groupes Firebox, consultez Configurer votre Firebox en tant que Serveur d'Authentification.

Si vous utilisez un serveur d'authentification RADIUS ou VACMAN Middleware, vous devez créer le groupe d'utilisateurs PPTP sur votre serveur d'authentification et ajouter des utilisateurs à ce groupe. Pour plus d'informations, voir la documentation de votre serveur d'authentification.

Si vous utilisez le Firebox pour l'authentification, vous devez ajouter des utilisateurs et les répertorier en tant que membres du groupe PPTP-Users.

Pour ajouter de nouveaux utilisateurs au groupe PPTP-Users, dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Authentification > Serveurs.
   La page Serveurs d'authentification s'affiche.
2. Cliquez sur Firebox.

1. Dans la section Utilisateurs, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Utilisateur Firebox s'affiche.

1. Saisissez le Nom du nouvel utilisateur.
2. (Facultatif) Entrez une Description.
3. Entrez le Mot de passe du nouvel utilisateur. Retapez le mot de passe pour le valider.

Il est recommandé de ne pas changer les valeurs par défaut Délai d'expiration de la session et Délai d'inactivité.

1. Dans la liste Groupes d'Authentification Firebox, sélectionnez PPTP-Users.
2. Cliquez sur OK.
3. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour plus d'informations concernant d'autres paramètres d'authentification des utilisateurs, consultez Définir un nouvel utilisateur pour l'authentification Firebox.

Pour ajouter de nouveaux utilisateurs au groupe PPTP-Users, dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Configurer > Authentification > Serveurs d'authentification.
   La boîte de dialogue Serveurs d'authentification s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Firebox.

1. Pour ajouter un nouvel utilisateur, dans la section Utilisateurs, cliquez sur le bouton Ajouter.
2. Pour modifier les propriétés d'un utilisateur sélectionné, cliquez sur Modifier.

1. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du nouvel utilisateur. Retapez le mot de passe pour le valider. Vous pouvez ignorer cette étape si l'utilisateur a déjà été créé.
   La description n'est pas obligatoire. Il est recommandé de ne pas changer les valeurs par défaut Délai d'expiration de la session et Délai d'inactivité.
2. Pour ajouter un utilisateur à un groupe d'authentification Firebox, sélectionnez le nom de l'utilisateur dans la liste Disponible.
3. Cliquez sur pour déplacer le nom dans la liste Membre.
   Vous pouvez également double-cliquer sur le nom d'utilisateur dans la liste Disponible.
   L'utilisateur est ajouté à la liste des utilisateurs. Pour ajouter d'autres utilisateurs, répétez les étapes 3 à 6.
4. Pour fermer la boîte de dialogue Configuration d'utilisateur Firebox, cliquez sur OK.
   L'onglet Utilisateurs Firebox s'affiche avec une liste des nouveaux utilisateurs.

Pour plus d'informations concernant d'autres paramètres d'authentification des utilisateurs, consultez Définir un nouvel utilisateur pour l'authentification Firebox.

## Configurer des stratégies pour autoriser le trafic Mobile VPN with PPTP

Par défaut, les utilisateurs Mobile VPN with PPTP ne bénéficient d'aucun privilège d'accès Firebox. Pour accorder aux utilisateurs distants l'accès aux ressources réseau spécifiées, vous devez ajouter des noms d'utilisateurs, ou le groupe d'utilisateurs PPTP, en tant que sources et destinations des définitions de stratégie individuelle.

Pour plus d'informations, voir Configurer des Stratégies pour Mobile VPN with PPTP

Pour utiliser WebBlocker afin de contrôler l'accès des utilisateurs distants, ajoutez des utilisateurs PPTP ou le groupe d'utilisateurs PPTP à une stratégie de proxy qui contrôle WebBlocker.

Si vous attribuez les adresses d'un réseau approuvé à des utilisateurs PPTP, le trafic provenant de l'utilisateur PPTP n'est pas considéré comme étant approuvé. Par défaut, tout le trafic Mobile VPN with PPTP n'est pas approuvé. Quelle que soit l'adresse IP attribuée, les stratégies doivent être créées pour autoriser les utilisateurs PPTP à accéder aux ressources réseau.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique