Rubriques Connexes

# Bienvenue dans l'assistant FireCluster Setup Wizard

WatchGuard FireCluster vous permet de configurer deux périphériques Firebox en un cluster actif/actif pour une haute disponibilité et une répartition de la charge ou en un cluster actif/passif pour une haute disponibilité sans répartition de charge. Lorsque vous activez FireCluster, vous gérez et contrôlez le cluster en tant que périphérique virtuel simple. L'assistant FireCluster Setup Wizard vous aide à créer une configuration de cluster de base.

Pour configurer FireCluster, vous avez besoin des éléments suivants :

- Deux périphériques Firebox du même modèle
- La clé de fonctionnalité de chaque Firebox
  Pour savoir comment obtenir une clé de fonctionnalité, voir Obtenir une Clé de Fonctionnalité Firebox.
- Le numéro de série de chaque Firebox
- Un lien physique sur chaque interface physique activée

Avant de configurer deux périphériques Firebox en FireCluster, vous devez Connecter le matériel FireCluster.

Pour un aperçu de l'assistant FireCluster Setup Wizard, voir Utiliser l'Assistant FireCluster Setup Wizard.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique