Rubriques Connexes

# Rogue AP Detection

Vous pouvez procéder à une analyse de la zone où votre Firebox est situé afin de détecter tous les Rogue Access Points sans fils à proximité immédiate de votre Firebox. Les résultats de l'analyse comprennent une liste de points d'accès sans fil non approuvés trouvés par l'analyse de détection des point d'accès la plus récente. Les points d'accès approuvés définis dans votre configuration Rogue Access Point Detection sans fil n'apparaissent pas dans la liste.

Vous pouvez consulter les résultats de l'analyse de détection la plus récente ou vous pouvez exécuter une nouvelle analyse pour obtenir de résultats actualisés.

Pour voir et mettre à jour la liste des Rogue Access Points, depuis Fireware Web UI :

1. Sélectionnez État du Système > Rogue AP Detection.
   La page Rogue Access Point Detection apparaît.

1. Pour exécuter une analyse Rogue Access Point, cliquez sur Analyser maintenant.
   Le point d'accès sans fil démarre une analyse Rogue Access Point Detection et met à jour la liste des points d'accès non approuvés.

Pour obtenir plus d'informations sur les résultats apparaissant dans la liste Rogue Access Point Detection, voir Résultats de l'analyse Rogue Access Point.

#### Voir aussi

Rogue Access Point Detection

Surveiller votre Firebox avec Fireware Web UI.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique