Rubriques Connexes

# À Propos du Basculement BOVPN

Votre Firebox ne peut mettre fin à un Branch Office VPN spécifique que sur une interface à la fois. Toutefois, si un Firebox est doté de plusieurs interfaces externes et que l'une d'entre elles n'est pas disponible, le Firebox peut essayer de négocier le VPN via une autre interface externe. Vous pouvez également utiliser un modem pour le basculement VPN si votre modèle de Firebox gère cette fonction.

Pour de plus amples informations, voir :

- Configurer le basculement VPN
- Configurer le Basculement de Modem de Réseau Privé VPN
- Basculement du Modem VPN et Multi-WAN
- Configurer un réseau Branch Office VPN pour procéder à un basculement à partir d'une ligne privée

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique