Rubriques Connexes

# Routes

Vous pouvez consulter les routes IPv4 et IPv6 configurées sur votre Firebox et filtrer la liste des routes par type de route, interface et destination. Pour les routes IPv4 et IPv6, les types de route disponibles comprennent les routes statiques, dynamiques, connectées et VPN.

Pour chaque route, le tabeau Routes comporte les informations suivantes :

Destination

Le réseau pour lequel la route a été créée.

Interface

L'interface associée à la route.

Passerelle

La passerelle utilisée par le réseau.

Indicateur

Les indicateurs définis pour chaque route.

Métrique

La métrique définie pour cette route dans la table de routage.

Pour voir les routes sur votre Firebox depuis Fireware Web UI :

1. Sélectionnez État du système > Routes.
   La page Routes s'affiche.

1. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d'adresse de la route :
   - IPv4
   - IPv6
2. Dans la liste déroulante Type de Route, sélectionnez le type de routes à inclure dans la liste :
   - Tout
   - Connectées — Routes pour connecter directement les sous-réseaux
   - Statiques — Routes statiques
   - Dynamiques — Routes dynamiques
   - VPN— Routes d'interface virtuelle BOVPN
3. Pour filtrer la liste selon les routes d'une interface, dans la liste déroulante Interface, sélectionnez une interface.
4. Pour filtrer la liste selon l'adresse réseau de destination, dans la zone de texte Destination, saisissez l'adresse réseau de destination et cliquez sur .
   Le tableau Routes apparaît avec les routes qui correspondent aux filtres spécifiés.

#### Voir aussi

Lire les Tables de Routage de Firebox

Surveiller votre Firebox avec Fireware Web UI

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique