Rubriques Connexes

# Générer les fichiers de configuration Mobile VPN with IPSec

Pour configurer le client Mobile VPN with IPSec, vous importez un fichier de configuration. Le fichier de configuration est appelé également profil d'utilisateur final. Lorsque vous commencez par configurer un groupe Mobile VPN with IPSec ou si vous apportez des modifications aux paramètres d'un groupe, vous devez régénérer le fichier de configuration du groupe et le mettre à la disposition des utilisateurs mobiles.

Pour générer un fichier de profil d'utilisateur final d'un groupe :

1. Dans Policy Manager, sélectionnez VPN > Mobile VPN> IPSec.
2. Sélectionnez le groupe Mobile VPN.
3. Cliquez sur Générer.
   Policy Manager génère les fichiers de configuration et affiche l'emplacement où vous pouvez trouver les fichiers générés.

Vous pouvez maintenant distribuer le fichier de configuration auprès des utilisateurs mobiles. Policy Manager génère quatre types de fichiers de configuration.

.wgx

Le fichier .wgx est utilisé par le client WatchGuard Mobile VPN with IPSec. Un fichier .wgx ne peut pas définir les paramètres Gestion de ligne dans le logiciel client. Si vous définissez Gestion de ligne sur un autre paramètre que Manuelle, vous devez utiliser un fichier de configuration .ini. Le fichier .wgx est chiffré.

.ini

Le fichier .ini est utilisé par le client WatchGuard Mobile VPN with IPSec. Utilisez ce format de fichier uniquement si vous n'avez pas défini la gestion de ligne sur Manuelle. Le fichier de configuration .ini n'est pas chiffré.

Pour plus d'informations, voir Gestion de ligne, sous l'onglet Avancé de Modifier un profil de groupe Mobile VPN with IPSec existant.

.vpn

Le fichier .vpn est utilisé par le client Shrew Soft VPN. Le fichier de configuration .vpn n'est pas chiffré. Le client Shrew Soft VPN ne prend pas en charge certains paramètres de configuration et fonctionnalités Mobile VPN with IPSec.

Pour plus d'informations, voir À propos du Client Shrew Soft VPN.

.wgm

Le fichier .wgm est utilisé par l'application WatchGuard VPN pour les périphériques iOS et Android. Le fichier .wgm est chiffré avec le mot de passe spécifié dans la configuration Mobile VPN with IPSec.

Les fichiers .wgx et .ini pour le client WatchGuard Mobile VPN with IPSec peuvent être générés en lecture seule, afin que les utilisateurs ne puissent pas modifier les paramètres du logiciel client Mobile VPN with IPSec. Le fichier .vpn pour le client Shrew Soft VPN ne peut pas être généré en lecture seule.

Pour plus d'informations, voir Verrouiller le profil d'un utilisateur final.

Si vous utilisez des certificats pour l'authentification, les fichiers de certificat sont aussi créés au même emplacement lorsque vous générez un profil de l'utilisateur final.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique