Rubriques Connexes

# À propos des Interfaces PoE

Certains modèles de Firebox, comme le Firebox M440, inclut des interfaces PoE (Alimentation par Ethernet), en conformité avec le standard IEEE 802.3. Ces interfaces peuvent alimenter des périphériques PoE connectés, comme un WatchGuard AP300. Il n'existe aucun paramètre de configuration permettant d'activer ou de désactiver le PoE sur ces interfaces. Vous pouvez utiliser Firebox System Manager ou la Command Line Interface (CLI) pour voir l'état de l’alimentation de ces interfaces.

Dans Firebox System Manager, l'onglet Rapport d'Étataffiche l'état des interfaces PoE. Vous pouvez également utiliser la commande CLI diagnose hardware poe pour consulter cette information.

Pour consulter l'état des interfaces PoE dans Firebox System Manager :

1. Démarrez WatchGuard System Manager et connectez-vous au Firebox.
2. Lancez Firebox System Manager.
3. Sélectionnez l'onglet Rapport d'état.
4. Cherchez la section État des ports PoE.

Pour chaque interface, le rapport affiche

Port

Le numéro d'interface

L'état de l’alimentation

L'état de l'alimentation de chaque interface. Si l'interface alimente un périphérique connecté, l'état est sous tension.

Classe PD

Indique la classe d'un périphérique connecté alimenté par l'interface PoE.

Voici un exemple de cette section sur le Rapport d'Etat pour un Firebox M440 avec des périphériques PoE connectés sur deux interfaces:

    État des ports PoE

    -------------------

    PD de l'alimentation du port

     Classe d'État

    eth9 off n/a

    eth10 on class 4

    eth11 off n/a

    eth12 on class 4

    eth13 off n/a

    eth14 off n/a

    eth15 off n/a

    eth16 off n/a

Pour de plus amples informations concernant l'utilisation de l'interface de ligne de commande (CLI) pour les diagnostics du matériel, consultez la Référence Command Line Interface Fireware disponible à l'adresse http://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/xtm.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique