Rubriques Connexes

# Enregistrer une image de sauvegarde sur un lecteur USB connecté à votre ordinateur

Vous pouvez enregistrer une image de sauvegarde sur un lecteur USB ou un périphérique de stockage connecté à votre ordinateur de gestion. Si vous enregistrez les fichiers de configuration correspondant à plusieurs périphériques sur le même lecteur USB, vous pouvez connecter ce dernier à chacun de ces périphériques pour effectuer une récupération.

Lorsque vous enregistrez l'image de sauvegarde sur un lecteur USB connecté à votre ordinateur de gestion, vous devez créer manuellement les répertoires de numéro de série et d'image flash appropriés pour chaque appareil (si ceux-ci n'ont pas encore été créés). Vous devez enregistrer l'image de sauvegarde dans le répertoire approprié du lecteur USB si vous souhaitez l'utiliser pour effectuer une récupération sur un périphérique.

## Avant de commencer

Il est important de comprendre la Structure de répertoire du lecteur USB utilisée par les fonctions de sauvegarde et de restauration USB. Si vous n'enregistrez pas l'image de sauvegarde au bon endroit, le périphérique sera incapable de la retrouver lorsque vous y connecterez le lecteur USB.

## Enregistrer l'image de sauvegarde

Pour enregistrer une image de sauvegarde sur un lecteur USB connecté à votre ordinateur, vous devez réaliser les étapes décrites dans Enregistrer une Image de Sauvegarde du Firebox. Sélectionnez la lettre du lecteur correspondant au lecteur USB connecté à votre ordinateur pour choisir l'emplacement de sauvegarde du fichier. Si vous souhaitez que l'image de sauvegarde soit reconnue par le Firebox lorsque vous connectez le lecteur USB, veillez à l'enregistrer dans le dossier \flash-images. Celui-ci se trouve dans un répertoire dont le nom est le numéro de série de votre périphérique.

Par exemple, si le numéro de série de votre Firebox est le 70A10003C0A3D, enregistrez le fichier de l'image de sauvegarde à l'emplacement suivant sur le lecteur USB :

    \70A10003C0A3D\flash-images\

## Désigner une image de sauvegarde pour une autorestauration

Pour désigner une image de sauvegarde à utiliser avec la fonction d'autorestauration, vous devez connecter le lecteur USB au périphérique puis désigner l'image de sauvegarde à utiliser pour une autorestauration tel que décrit dans Utiliser un lecteur USB pour la sauvegarde et la restauration du système. Si vous enregistrez manuellement une image de sauvegarde dans le répertoire d'autorestauration, le processus de restauration automatique ne fonctionnera pas correctement.

#### Voir aussi

Utiliser un lecteur USB pour la sauvegarde et la restauration du système

Restaurer automatiquement une image de sauvegarde à partir d'un lecteur USB

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique