Rubriques Connexes

# Fonctions Non Prises en Charge pour un FireCluster

Certaines fonctionnalités de configuration et de gestion Fireware sont inutilisables avec FireCluster.

## Limites de configuration du réseau FireCluster

- Pour un cluster actif/actif, vous ne pouvez configurer le réseau ni en mode pont, ni en mode d'insertion.
- Pour un cluster actif/passif, vous ne pouvez pas configurer le réseau en mode pont.
- Pour un cluster actif/actif, vous ne pouvez pas configurer l'interface externe pour qu'elle utilise le protocole PPPoE ou DHCP.
- Pour un cluster actif/passif, vous ne pouvez pas configurer l'interface externe pour qu'elle utilise le protocole PPPoE dans Fireware v11.8.x ou les versions antérieures, ou le protocole DHCP dans Fireware v11.11.4 ou les versions antérieures.
- Vous ne pouvez pas régler la configuration automatique des adresses IPv6 ni activer le serveur DHCPv6 sur une interface.
- Vous ne pouvez pas utiliser les protocoles de routage dynamique IPv6 (RIPng, OSPFv3 et BGP pour IPv6).
- Le FireCluster pour un périphérique sans fil peut être configuré seulement en mode actif/passif lorsque le mode sans fil est activé.
- Pour un cluster actif/actif, vous ne pouvez pas configurer des interfaces d'agrégation de lien.
- L'authentification des utilisateurs invités au point d'accès n'est pas prise en charge.
- Le verrouillage des utilisateurs au point d'accès après le délai d'inactivité d'un utilisateur n'est pas pris en charge.
- Les connexions Mobile VPN with SSL à un BOVPN qui se termine sur un cluster actif/actif ne sont pas prises en charge.

## Limites de gestion de FireCluster

- Dans Fireware version 11.8.x ou antérieure, vous ne pouvez pas utiliser Fireware Web UI pour vous connecter à un Firebox qui est membre d'un FireCluster.
- Dans Fireware version 11.9.x ou ultérieure, vous pouvez utiliser Fireware Web UI pour vous connecter à un FireCluster mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour configurer un cluster ou modifier les paramètres de FireCluster.
- Vous ne pouvez pas utiliser Management Server pour planifier une mise à jour du Système d'Exploitation pour un périphérique membre d'un FireCluster.

#### Voir aussi

FireCluster

Modèles Pris en Charge par FireCluster

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique