Rubriques Connexes

# Planifier le Déploiement de votre Périphérique AP Sans Fil

Avant de déployer des périphériques AP WatchGuard sur votre réseau, vous devez rechercher, concevoir et planifier votre déploiement de réseau sans fil pour faire en sorte qu'il réponde à vos exigences de couverture, de capacité, de besoins en temps d'antenne et de sécurité.

Lors de la planification de votre déploiement sans fil, deux points principaux sont à considérer :

Planification de la couverture

La planification traditionnelle de la couverture examine votre environnement physique à l'endroit où le réseau sans fil sera déployé et les différents facteurs susceptibles de nuire à la force, la portée et l'atténuation du signal sans fil.

Une planification de la couverture offre :

- L'emplacement idéal des points d'accès et l'utilisation des fréquences optimales
- La détermination des niveaux de puissance d'émission
- Empêche les interférences de canaux
- L'examen des plans de sol, des obstacles physiques et des matériaux de construction

Planification de la couverture

Avant, le déploiement sans fil se concentrait principalement sur la planification de la couverture et l'assurance que les réseaux sans fil offraient un bon signal dans toutes les zones de votre environnement.

Du fait du grand nombre de périphériques sans fil et d'applications utilisés, le facteur principal de planification du déploiement sans fil est désormais l'utilisation du temps d'antenne et les besoins en temps d'antenne de vos clients. Avoir simplement accès à un réseau sans fil offrant un bon signal ne signifie pas que le réseau sans fil a la capacité de traiter de nombreuses connexions (e-mails, Web, audio, vidéo, photos, jeux et réseaux sociaux) émanant de nombreux périphériques sans fil.

## Bonnes Pratiques et Consignes pour le Déploiement

Nous vous conseillons de consulter ces rubriques pour acquérir des connaissances générales du sans fil et obtenir des consignes qui garantiront un déploiement réussi.

Besoins en Temps d'Antenne et Capacité Sans Fil

Déterminez le nombre de clients (actifs et inactifs) optimal pour chaque radio, l'utilisation du temps d'antenne pour le trafic logiciel sans fil et planifiez l'expansion de la capacité. Pour plus d'informations, voir Planification des Besoins en Temps d'Antenne et Capacité Sans Fil.

Analyse du site sans fil

Effectuer une analyse du site sans fil pour analyser votre environnement actuel et les exigences sans fil.
Pour plus d'informations, voir Analyse du site sans fil.

Modes et canaux sans fil

Déterminer quels modes et canaux sans fil vous prenez en charge pour vos clients sans fil.
Pour plus d'informations, voir Modes et canaux sans fil.

Facteurs d'Environnement Sans Fil

Identifier les facteurs d'environnement susceptibles d'affecter la portée et la performance des réseaux sans fil.
Pour plus d'informations, voir Facteurs d'environnement sans fil.

Intensité du signal et niveaux sonores sans fil

Comprendre l'intensité du signal et des rapports signal/bruit sans fil.
Pour plus d'informations, voir Intensité du signal et niveaux sonores sans fil.

Emplacement du Périphérique WatchGuard AP

Déterminer le meilleur emplacement pour vos périphériques WatchGuard AP.
Pour plus d'informations, voir Placement sans fil.

Afficher des Cartes de Déploiement Sans Fil

Utilisez la fonctionnalité de Cartes de Déploiement Sans Fil du Contrôleur de Passerelle Sans Fil pour aider à déployer vos périphériques WatchGuard AP, vérifier la force du signal et résoudre les conflits de canal. Pour plus d'informations, voir Afficher des Cartes de Déploiement Sans fil.

#### Voir aussi

À propos de la Configuration du Périphérique AP

Aperçu du déploiement du périphérique WatchGuard AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique