Rubriques Connexes

# Identifier vos Paramètres Réseau

Pour configurer votre Firebox, vous devez connaître certaines informations relatives à votre réseau. Les rubriques ci-dessous décrivent les paramètres réseau que vous devez connaître et comment les trouver.

## Spécifications Relatives à l'Adressage Réseau

Avant de pouvoir démarrer l'installation, vous devez savoir comment votre ordinateur obtient une adresse IP. Votre fournisseur de services Internet ou votre administrateur réseau d'entreprise peut vous fournir ces informations. Pour vous connecter à Internet avec le Firebox, appliquez la même méthode que pour la connexion avec votre ordinateur. Si vous connectez votre ordinateur directement à Internet à l'aide d'une connexion à large bande, vous pouvez placer le Firebox entre votre ordinateur et Internet et utiliser la configuration réseau de votre ordinateur afin de configurer l'interface externe du Firebox.

Vous pouvez utiliser une adresse IP statique, le protocole DHCP ou PPPoE pour configurer l'interface externe du Firebox. Pour plus d'informations sur l'adressage réseau, voir Configurer une interface externe.

Dans la configuration usine par défaut, le Firebox affecte à votre ordinateur une adresse IP par le biais du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Vous pouvez configurer votre ordinateur de façon à utiliser le protocole DHCP, puis vous connecter au périphérique WatchGuard pour le gérer. Vous pouvez attribuer à votre ordinateur une adresse IP statique appartenant au même réseau que l'adresse IP approuvée du Firebox. Pour plus d'informations, voir Configurer Votre Ordinateur pour une Connexion à Fireware Web UI.

## Rechercher vos Propriétés TCP/IP

Pour en savoir plus sur les propriétés de votre réseau, examinez les propriétés TCP/IP de votre ordinateur ou de tout autre ordinateur du réseau. Pour installer votre Firebox, vous devez avoir à disposition ces informations :

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
- Votre ordinateur a une adresse IP statique ou dynamique
- Adresses IP des serveurs DNS primaires et secondaires

Si votre fournisseur de services Internet affecte à votre ordinateur une adresse IP commençant par 10, 192.168, ou 172.16 à 172.31, cela signifie qu'il utilise la traduction d'adresses réseau (NAT, Network Address Translation) et que votre adresse IP est privée. Nous vous conseillons d'obtenir une adresse IP publique pour l'adresse IP externe de votre Firebox. Si vous utilisez une adresse IP privée, vous pouvez rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités, telles que la mise en réseau privé virtuel.

Pour trouver les propriétés TCP/IP actuelles sous Windows 7

1. Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Invite de commande.
   La boîte de dialogue Invite de commande s'affiche.
2. À l'invite de commande, tapez ipconfig /all et appuyez sur Entrée.
3. Notez les valeurs qui s'affichent pour l'adaptateur réseau principal.

Pour trouver les propriétés TCP/IP actuelles sous Microsoft Windows 8 et Windows 10

1. Sur la page Démarrer de Windows 8, saisissez commande.
2. Dans la liste des résultats de la recherche d'Application, cliquez sur Invite de commandes.
   La boîte de dialogue Invite de commande s'affiche.
3. À l'invite de commande, tapez ipconfig /all et appuyez sur Entrée.
4. Notez les valeurs qui s'affichent pour l'adaptateur réseau principal.

Pour trouver les propriétés TCP/IP actuelles sous Macintosh OS X 10.x

1. Sélectionnez le menu Apple > Préférences système, ou cliquez sur l'icône dans le Dock.
   La boîte de dialogue Préférences système s'affiche.
2. Cliquez sur l'icône Réseau.
   Le volet de préférences réseau s'affiche.
3. Sélectionnez la carte réseau utilisée pour la connexion à Internet.
4. Notez les valeurs qui s'affichent pour l'adaptateur réseau.

Rechercher vos propriétés TCP/IP sur d'autres systèmes d'exploitation (Unix, Linux)

1. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre système d'exploitation pour rechercher les propriétés TCP/IP.
2. Notez les valeurs qui s'affichent pour l'adaptateur réseau principal.

## Trouver vos Paramètres PPPoE

Si votre fournisseur de services Internet utilise le protocole PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) pour attribuer les adresses IP, vous devez obtenir les informations suivantes :

- Nom de connexion
- Nom de domaine (facultatif)
- Mot de passe

#### Voir aussi

Configurer une interface externe

Configurer Votre Ordinateur pour une Connexion à Fireware Web UI

À propos des Réseaux et de leur Sécurité

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique