Rubriques Connexes

# Configurer et Utiliser L2TP sur Windows XP

Windows XP comprend un client VPN natif. Vous pouvez utiliser le client VPN Windows XP pour établir une connexion VPN L2TP vers un Firebox.

## Configurer la connexion L2TP

Pour préparer un ordinateur Windows XP à effectuer une connexion L2TP VPN, vous devez configurer la connexion L2TP dans les paramètres réseau.

Les étapes précises peuvent légèrement être différentes en fonction de la présentation de votre Panneau de configuration et de votre configuration existante.

Sur le Bureau Windows de l'ordinateur client :

1. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Panneau de configuration > Connexions réseau.
2. Cliquez sur Créer une connexion.
   Vous pouvez également cliquer sur Assistant Nouvelle connexion dans le mode Affichage classique de Windows.
   L'Assistant Nouvelle connexion s'affiche.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez Connexion au réseau d'entreprise et cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez Connexion réseau privé virtuel et cliquez sur Suivant.
6. Saisissez le nom de la nouvelle connexion (« L2TP Mobile VPN par exemple ») et cliquez sur Suivant.
   La page Sélection de serveur VPN s'affiche.
7. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'interface externe du Firebox et cliquez sur Suivant.
   L'écran Achèvement s'affiche.
8. Sélectionnez Ajouter un raccourci vers cette connexion sur mon bureau si vous souhaitez créer un raccourci sur votre bureau.
9. Cliquez sur Terminer.
   La boîte de dialogue Se connecter s'affiche.
10. Cliquez sur Propriétés pour modifier d'autres propriétés pour cette connexion.
    La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.
11. L'onglet Général contient l'adresse IP que vous avez fourni(e) dans l'Assistant New Connection Wizard. Vous n'avez rien besoin de modifier sur cet onglet, sauf si l'adresse IP de votre Firebox change.
12. Sélectionnez l'onglet Options.
13. (Facultatif) Si vous voulez que la boîte de dialogue Se connecter affiche une zone de texte où l'utilisateur peut saisir un nom de domaine, cochez la caseDomaine de connexion Windows.
    Lorsque cette case est cochée, la boîte de dialogue Se connecter demande un nom de domaine ainsi qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe.
14. Sélectionnez l'onglet Sécurité.
15. Sélectionnez Avancé (paramètres personnalisés). Cliquez sur Paramètres.
16. Dans la liste déroulante Chiffrement des données, sélectionnez Exiger le chiffrement.
17. Sélectionnez Microsoft CHAP Version 2 comme seul protocole autorisé.
18. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres de sécurité avancés.
19. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Paramètres IPSec.
20. Sélectionnez la case Utiliser une clé pré-partagée pour l'authentification.
21. Dans la zone de texte Clé, entrez la clé pré-partagée pour ce tunnel. La clé pré-partagée doit correspondre à la clé pré-partagée configurée sur le Firebox dans les paramètres IPSec de Mobile VPN with L2TP.
22. Cliquez sur OK.
23. Sélectionnez l'onglet Networking (Gestion de réseau).
24. Dans la liste déroulante Type de VPN, sélectionnez VPN IPSec L2TP.
25. Ne modifiez pas les paramètres PPP par défaut ou les propriétés TCP/IP.

## Démarrer la connexion L2TP

Le nom de la connexion VPN est le nom de destination que vous avez utilisée lorsque vous avez configuré la connexion L2TP sur l'ordinateur client. Le nom d'utilisateur et le mot de passe font référence à l'un des utilisateurs que vous avez ajoutés au groupe L2TP-Users. Pour plus d'informations, voir À propos de l'Authentification des Utilisateurs L2TP .

Avant de commencer, vérifiez que l'ordinateur client dispose d'une connexion active à Internet.

1. Double-cliquez sur le raccourci de la nouvelle connexion sur votre Bureau.
   Ou, sélectionnez Panneau de configuration > Connexions réseau, puis sélectionnez votre nouvelle connexion dans la liste des Réseaux privés virtuels.
2. Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la connexion.
3. Cliquez sur Connecter.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour indiquer le serveur d'authentification alternatif lorsque vous vous connectez, consultez Se Connecter à partir d'un Client L2TP VPN.

#### Voir aussi

Options pour l'accès à internet par le biais d'un tunnel Mobile VPN with L2TP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique