Rubriques Connexes

# Onglet Local

Vous pouvez définir tous les ports et adresses IP locaux contrôlés par votre pare-feu dans l'onglet Local de la boîte de dialogue Entrée de la règle du pare-feu. Quelle que soit la règle sélectionnée, il est conseillé de configurer le paramètre Adresses IP locales pour activer la case d'option Toute adresse IP. Si vous configurez une stratégie entrante, vous pouvez ajouter les ports qu'elle doit contrôler dans les paramètres Ports locaux. Pour contrôler plusieurs ports à l'aide de la même stratégie, sélectionnez Plusieurs ports ou plages. Cliquez sur Nouveau pour ajouter chaque port.

Si vous sélectionnez Adresse IP explicite, vous devez spécifier une adresse IP. L'adresse IP définie ne doit pas être 0.0.0.0.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique