Rubriques Connexes

# Gérer les Utilisateurs et les Rôles sur votre Firebox

Avec l'administration à base de rôles de votre Firebox, vous pouvez partager les responsabilités de contrôle et de configuration de votre Firebox entre plusieurs personnes de votre entreprise. Cela vous permet de générer des rapports d'audit pour connaître les modifications apportées au fichier de configuration de votre périphérique et leur auteur.

Chaque Firebox comprend des rôles que vous pouvez attribuer aux comptes d'utilisateur que vous avez ajoutés : Administrateur de Périphérique, Contrôleur de Périphérique, et Administrateur d'Invité.

Administrateur de périphériques

Les comptes d'utilisateur avec un rôle d'Administrateur du périphérique peuvent se connecter au périphérique en lecture-écriture afin d'apporter des modifications au fichier de configuration et de contrôler le périphérique.

Contrôle des périphériques

Les comptes d'utilisateur avec un rôle de Contrôleur du périphérique peuvent se connecter au périphérique en lecture seule afin de contrôler le périphérique.

Administrateur Invité

Les comptes d'utilisateur avec un rôle d'Administrateur invité peuvent se connecter au périphérique uniquement pour gérer la liste des comptes d'utilisateur invités pour les connexions au point d'accès activé sur le périphérique.

Plusieurs utilisateurs avec des privilèges d'Administrateur du Périphérique, de Contrôleur du Périphérique ou d'Administrateur Invité peuvent se connecter simultanément au même Firebox. Si vous êtes connecté à votre Firebox avec des informations d'identification d'Administrateur du périphérique, avant de pouvoir modifier les paramètres de configuration du fichier de configuration du Firebox, vous devez le déverrouiller. Pour savoir comment déverrouiller le fichier de configuration pour y apporter des modifications, consultez .

Pour plus d'informations sur les rôles prédéfinis disponibles sur votre Firebox, consultez À propos des rôles prédéfinis.

Pour plus d'informations sur la gestion des comptes d'utilisateur Administateur invité, consultez Configurer les Paramètres du Point d'Accès.

Chaque Firebox comprend ces comptes d'utilisateur intégrés et par défaut qui ne peuvent pas être supprimés.

Compte d'utilisateur par défaut | Description | Mot de passe par défaut
--- | --- | ---
admin | Le compte d'utilisateur par défaut d'Administrateur du périphérique avec les autorisations de lecture-écriture. | readwrite
status | Le compte d'utilisateur par défaut de Contrôleur du périphérique avec les autorisations de lecture seule. | readonly
wg-support | Le compte d'utilisateur par défaut de l'Assistance WatchGuard pour accéder à votre périphérique. Désactivé par défaut. | Aucun

Lorsque vous ajoutez de nouveaux utilisateurs de Gestion du Périphérique à votre Firebox, les informations de compte des utilisateurs sont stockées dans un fichier distinct du fichier de configuration du périphérique. Cela signifie que si vous devez restaurer une version antérieure de votre fichier de configuration sur votre Firebox, les comptes d'utilisateur que vous avez ajoutés ne seront pas affectés. Si vous restaurez les paramètres d'usine par défaut de votre Firebox par contre, tous les comptes d'utilisateur de Gestion du Périphérique que vous avez ajoutés seront supprimés. Seuls les comptes d'utilisateur par défaut seront disponibles avec le mot de passe par défaut.

Vous pouvez utiliser ces serveurs d'authentification pour les comptes d'utilisateur de Gestion du Périphérique sur votre Firebox :

- Firebox-DB
- Active Directory
- LDAP
- RADIUS

Pour les serveurs d'authentification externes tierces (autres que Firebox-DB), assurez-vous d'ajouter le compte d'utilisateur au serveur d'authentification avant d'ajouter le compte d'utilisateur à votre Firebox. Les informations d'identification du compte d'utilisateur spécifiées pour un compte d'utilisateur de votre Firebox sont sensibles à la casse et doivent correspondre à celles indiquées sur le serveur d'authentification tierce.

## Ajouter un Nouveau Compte Utilisateur de Périphérique

Vous pouvez ajouter un compte d'utilisateur avec le rôle d'Administrateur de périphérique ou de Contrôleur du périphérique. Pour ajouter un compte utilisateur depuis un serveur d'authentification externe tierce (autre que Firebox-DB), vous devez avoir configuré au préalable les paramètres de ce serveur d'authentification sur le Firebox. Vous devez vous assurer que le compte d'utilisateur existe déjà sur le serveur d'authentification. Vous devez spécifier uniquement un mot de passe pour les comptes d'utilisateur qui utilisent le serveur d'authentification Firebox-DB. Lorsque vous ajoutez un compte d'utilisateur depuis un serveur d'authentification externe (tel que votre Active Directory Server), le mot de passe spécifié pour ce compte d'utilisateur dans les paramètres du serveur d'authentification est utilisé quand l'utilisateur se connecte au Firebox.

Pour ajouter un nouveau compte utilisateur de périphérique, depuis Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Système > Utilisateurs et Rôles.
   La page Utilisateurs et Rôles s'ouvre.

1. Cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter un utilisateur s'affiche.

1. Dans la zone de texte Nom d'utilisateur, entrez le nom pour ce ce compte d'utilisateur.
2. Dans la liste déroulante Serveur d'authentification, sélectionnez le serveur d'authentification pour ce compte d'utilisateur.
3. Dans la liste déroulante Rôle, sélectionnez un rôle pour ce compte d'utilisateur.
4. (Firebox-DB uniquement) Dans les zones de texte Mot de passe et Confirmer le mot de passe, entrez le mot de passe pour ce compte d'utilisateur.
5. Cliquez sur OK.
   Le compte d'utilisateur apparaît dans la liste Utilisateurs et Rôles.
6. Cliquez sur Sauvegarder

Pour ajouter un nouveau compte utilisateur de périphérique, depuis Policy Manager :

1. Sélectionnez Fichier > Gérer les Utilisateurs et les Rôles.
   La boîte de dialogue Connexion s'affiche.

1. Dans les zones de texte Nom d'utilisateur de l'administrateur et Mot de passe de l'administrateur, entrez les informations d'identification d'un compte d'utilisateur disposant des privilèges Administrateur du périphérique.
2. Dans la liste déroulante Serveur d'authentification, sélectionnez le bon serveur d'authentification pour le compte d'utilisateur spécifié.
3. Cliquez sur OK.
   La boîte de dialogue Gérer les utilisateurs et les rôles s'affiche.

1. Cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter un utilisateur s'affiche.

1. Dans la zone de texte Nom d'utilisateur, entrez le nom pour ce ce compte d'utilisateur.
2. Dans la liste déroulante Serveur d'authentification, sélectionnez le serveur d'authentification pour ce compte d'utilisateur.
3. Dans la liste déroulante Rôle, sélectionnez un rôle pour ce compte d'utilisateur.
4. (Firebox-DB uniquement) Dans les zones de texte Mot de passe et Confirmer le mot de passe, entrez le mot de passe pour ce compte d'utilisateur.
5. Cliquez sur OK.
   Le compte d'utilisateur apparaît dans la liste Gérer les Utilisateurs et les Rôles.

Pour ajouter un nouveau compte utilisateur de périphérique, depuis Firebox System Manager :

1. Sélectionnez Outils > Gérer les Utilisateurs et les Rôles.
   La boîte de dialogue de connexion Gérer les Utilisateurs et les Rôles s'affiche.

1. Dans les zones de texte Nom d'Utilisateur et Mot de Passe, saisissez les informations d'identification pour le compte utilisateur avec les privilèges d'Administrateur de Périphérique.
2. Dans la liste déroulante Serveur d'authentification, sélectionnez le bon serveur d'authentification pour le compte d'utilisateur spécifié.
3. Si vous sélectionnez un serveur Active Directory, dans la zone de texte Domaine, saisissez le nom de domaine de votre serveur Active Directory.
4. Cliquez sur OK.
   La boîte de dialogue Gérer les utilisateurs et les rôles s'affiche.

1. Cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter un utilisateur s'affiche.

1. Dans la zone de texte Nom d'utilisateur, entrez le nom pour ce ce compte d'utilisateur.
2. Dans la liste déroulante Serveur d'authentification, sélectionnez le serveur d'authentification pour ce compte d'utilisateur.
3. Dans la liste déroulante Rôle, sélectionnez un rôle pour ce compte d'utilisateur.
4. (Firebox-DB uniquement) Dans les zones de texte Mot de passe et Confirmer le mot de passe, entrez le mot de passe pour ce compte d'utilisateur.
5. Cliquez sur OK.
   Le compte d'utilisateur apparaît dans la liste Gérer les Utilisateurs et les Rôles.

## Modifier un Compte Utilisateur de Périphérique pour Changer le Rôle ou le Mot de Passe

Lorsque vous modifiez un compte utilisateur que vous avez créé sur votre Firebox, vous ne pouvez pas changer le nom d'utilisateur ou les paramètres du serveur d'authentification. Les autres paramètres que vous pouvez changer dépendent du serveur d'authentification que vous spécifiez pour ce compte utilisateur. Pour les comptes utilisateurs de tout serveur d'authentification externe tierce, vous pouvez changer le rôle assigné au compte utilisateur et le mot de passe. Pour les utilisateurs que vous avez spécifié dans le serveur d'authentification Firebox-DB, vous ne pouvez changer que le mot de passe.

Pour modifier le nom d'utilisateur ou le serveur d'authentification d'un compte d'utilisateur, vous devez retirer l'utilisateur de la liste Gérer les Utilisateurs et les Rôles puis ajouter le compte d'utilisateur à nouveau avec les paramètres corrects.

Pour les comptes utilisateur admin et status intégrés, vous ne pouvez modifier que le mot de passe. Pour le compte d'utilisateur wg-support, vous pouvez modifier le rôle et le mot de passe.

Pour modifier le rôle ou le mot de passe d'un compte d'utilisateur depuis Fireware Web UI :

1. Dans la liste Utilisateurs et Rôles, sélectionnez un compte d'utilisateur.
2. Cliquez sur Modifier.
   La boîte de dialogue Modifier l'utilisateur s'affiche.
3. Sélectionnez un rôle différent ou spécifiez un nouveau mot de passe.
4. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Sauvegarder

Pour modifier le rôle ou le mot de passe d'un compte utilisateur, depuis Policy Manager ou Firebox System Manager :

1. Dans la liste Gérer les Utilisateurs et les Rôles, sélectionnez un compte d'utilisateur.
2. Cliquez sur Modifier.
   La boîte de dialogue Modifier l'utilisateur s'affiche.
3. Sélectionnez un rôle différent ou spécifiez un nouveau mot de passe.
4. Cliquez sur OK.

## Supprimer un Compte Utilisateur de Périphérique

Vous pouvez supprimer uniquement les comptes d'utilisateur que vous avez créés sur votre Firebox. Les comptes d'utilisateur par défaut et intégrés (admin, status et wg-spport) ne peuvent être supprimés.

Pour supprimer un compte d'utilisateur, depuis Fireware Web UI :

1. Dans la liste Utilisateurs et Rôles, sélectionnez un compte d'utilisateur.
2. Cliquez sur Supprimer.
   Un message de configuration apparaît.
3. Cliquez sur Oui.
   L'utilisateur est supprimé de la liste Utilisateurs et Rôles.
4. Cliquez sur Sauvegarder

Pour supprimer un compte utilisateur, depuis Policy Manager ou Firebox System Manager :

1. Dans la liste Gérer les Utilisateurs et les Rôles, sélectionnez un compte d'utilisateur.
2. Cliquez sur Supprimer.
   Un message de configuration apparaît.
3. Cliquez sur Oui.
   L'utilisateur est supprimé de la liste Gérer les Utilisateurs et les Rôles.

## Configurer les Paramètres de Verrouillage de Compte

Vous pouvez activer le Verrouillage de Compte pour éviter les attaques en force visant à deviner les mots de passe des comptes d'utilisateur. Lorsque le Verrouillage de Compte est activé, le Firebox verrouille temporairement un compte d'utilisateur à l'issue du nombre spécifié de tentatives répétées de connexion et verrouille de manière permanente un compte d'utilisateur à l'issue du nombre spécifié de verrouillages de compte temporaires. Un compte d'utilisateur verrouillé de manière permanente ne peut être déverrouillé que par un utilisateur ayant les informations d'identification d'un Administrateur de Périphérique.

Le comte d'utilisateur admin par défaut peut être verrouillé de manière temporaire, mais pas permanente.

Pour configurer les paramètres du Verrouillage de Compte pour les comptes d'utilisateur de Gestion du Périphérique, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Système > Utilisateurs et Rôles.
   La page Utilisateurs et Rôles s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Verrouillage de Compte.
3. Cochez la case Activer le verrouillage de compte.

1. Dans la zone de texte Nombre autorisé d'erreurs, saisissez le nombre d'erreurs de connexions qui peuvent être autorisées avant qu'un compte d'utilisateur soit verrouillé de manière temporaire.
2. Dans la zone de texte Utilisateurs verrouillés pendant, saisissez le nombre de minutes pendant lesquelles un compte reste verrouillé de manière temporaire.
3. Dans la zone de texte Verrouillages temporaires, saisissez le nombre de verrouillages temporaires autorisés avant qu'un compte soit verrouillé de manière permanente. Astuce !Le compte d'utilisateur "admin" par défaut ne peut être verrouillé de manière permanente.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour configurer les paramètres du Verrouillage de Compte pour les comptes d'utilisateur de Gestion du Périphérique, à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Configurer > Authentification > Paramètres d'authentification.
2. Dans la section Session de Gestion, cliquez sur Verrouillage de Compte.
   La boîte de dialogue Verrouillage de Compte s'affiche.

1. Cochez la case Activer le verrouillage de compte.
2. Dans la zone de texte Nombre autorisé d'erreurs, saisissez le nombre d'erreurs de connexions qui peuvent être autorisées avant qu'un compte d'utilisateur soit verrouillé de manière temporaire.
3. Dans la zone de texte Utilisateurs verrouillés pendant, saisissez le nombre de minutes pendant lesquelles un compte reste verrouillé de manière temporaire.
4. Dans la zone de texte Verrouillages temporaires, saisissez le nombre de verrouillages temporaires autorisés avant qu'un compte soit verrouillé de manière permanente. Astuce !Le compte d'utilisateur "admin" par défaut ne peut être verrouillé de manière permanente.
5. Cliquez sur OK.

## Déverrouiller un Compte Utilisateur de Gestion de Périphérique Verrouillé

Si Verrouiller un Compte est activé pour les comptes utilisateurs de Gestion de Périphérique, un compte utilisateur de Gestion de Périphérique peut être verrouillé temporairement ou de manière permanente après un nombre spécifié d'échec de tentative de connexion. Un utilisateur disposant des privilèges Administrateur de Périphérique peut déverrouiller un compte verrouillé.

Pour déverrouiller un compte utilisateur de Gestion de Périphérique verrouillé, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Système > Utilisateurs et Rôles.
   La page Utilisateurs et Rôles apparaît, avec l'onglet Utilisateurs et Rôles sélectionné. La colonne État de Verrouillage affiche si un compte est verrouillé.
2. Sélectionnez un compte verrouillé.
3. Cliquez sur Déverrouiller.
   Un message de configuration apparaît.
4. Cliquez sur Oui.

Pour supprimer un compte utilisateur verrouillé depuis Policy Manager :

1. Depuis la page Utilisateurs et Rôles, sélectionnez un compte verrouillé.
   Sur l'onglet Utilisateurs et Rôles, la colonne État de Verrouillage affiche si un compte est verrouillé.
2. Cliquez sur Déverrouiller.
   Un message de configuration apparaît.
3. Cliquez sur Oui.

Vous pouvez également déverrouiller un compte utilisateur à partir de l'onglet Liste d'Authentification dans Firebox System Manager. Pour plus d'informations, voir Utilisateurs authentifiés (Liste d'authentification).

## Verrouiller et Déverrouiller un Fichier de Configuration

(Fireware Web UI uniquement)

Lorsque vous autorisez plusieurs Administrateurs de Périphérique à se connecter simultanément à votre Firebox avec Fireware Web UI, avant qu'un Administrateur ne puisse modifier les paramètres du fichier de configuration du Firebox, cet utilisateur doit déverrouiller le fichier de configuration. Lorsque le fichier de configuration est déverrouillé par un Administrateur de Périphérique afin d'y apporter des modifications, le fichier de configuration est verrouillé pour tous les autres Administrateurs de Périphérique jusqu'à ce que l'utilisateur qui l'a déverrouillé le verrouille à nouveau ou se déconnecte.

Pour des informations sur la manière d'autoriser plusieurs Administrateurs de Périphérique à se connecter à votre Firebox en même temps, voir Définir les Paramètres Généraux de Firebox.

Pour déverrouiller un fichier de configuration depuis Fireware Web UI :

En haut de la page, cliquez sur .

Pour verrouiller un fichier de configuration depuis Fireware Web UI :

En haut de la page, cliquez sur .

## Surveiller les Activités de Gestion du Périphérique des Utilisateurs

Pour voir quels utilisateurs en charge de la gestion du périphérique ont apporté des modifications à votre Firebox, vous pouvez consulter le rapport Suivi d'audit. Ce rapport comprend une liste détaillée des modifications de configuration auditées apportées à votre Firebox.

Avant de pouvoir consulter les détails du suivi d'audit dans un rapport, vous devez configurer votre Firebox pour qu'il envoie des messages de journal de suivi d'audit à votre Log Server WSM ou instance de Dimension. Dans les paramètres de Journalisation de votre Firebox, cochez la case Envoyer des messages de journal en cas de modification de la configuration de ce Firebox.

Pour savoir comment configurer votre Firebox pour qu'il génère des messages de journal de suivi d'audit depuis Policy Manager, consultez Définir Où le Firebox Envoie les Messages de Journal (WSM).

Pour savoir comment configurer votre Firebox pour qu'il génère des messages de journal de suivi d'audit depuis Fireware Web UI, consultez Configurer les Paramètres de Journalisation et les Statitisques de Performance.

Pour plus d'informations sur la création d'un rapport de Suivi d'audit dans Report Manager, consultez Afficher les Rapports dans Report Manager.

Pour savoir comment afficher un rapport de Suivi d'Audit dans Dimension, consultez Afficher les rapports.

#### Voir aussi

À propos de l'administration à base de rôles

À propos des rôles prédéfinis

Définir les Paramètres Généraux de Firebox

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique