Rubriques Connexes

# Attribuer une interface réseau à un pont

Pour attribuer des interfaces supplémentaires sur un pont existant à partir de l'interface Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Pont.
   La page Pont apparaît.
2. Sélectionnez une configuration de pont dans la liste Paramètres de pont, puis cliquez sur Configurer.
3. Cochez la case située à côté de chaque interface réseau que vous souhaitez ajouter au pont.
4. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour attribuer une interface réseau à un pont dans Policy Manager, vous devez modifier l'interface physique que vous souhaitez ajouter au pont.

Pour attribuer une interface réseau à un pont à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La fenêtre Configuration du réseau apparaît.
2. Sélectionnez l'interface que vous souhaitez ajouter au pont, puis cliquez sur Configurer.
   La fenêtre Configuration d'interface - N° d'interface apparaît.

3. Dans la liste déroulante Type d'interface, sélectionnez Pont.
4. Sélectionnez la case d'option située à côté de la configuration du pont réseau que vous avez créé ou cliquez sur Nouveau pont pour créer une configuration de pont.
5. Cliquez sur OK.

#### Voir aussi

À propos des ponts LAN

Créer une configuration de pont réseau

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique