Rubriques Connexes

# À propos des périphériques Edge (v10.x et versions antérieures) et SOHO en tant que périphériques gérés

Vous pouvez utiliser WatchGuard Management Server pour configurer et gérer de nombreux périphériques Firebox X Edge et SOHO. Pour les périphériques Firebox X Edge (version 10.x et versions antérieures), vous pouvez activer le mode géré complet à l'aide du gestionnaire WatchGuard System Manager (WSM), autrement dit vous pouvez gérer les stratégies, mises à jour et réseaux VPN pour de nombreux périphériques Edge à partir d'un même emplacement. Quant aux périphériques Edge et SOHO, vous pouvez les utiliser en tant que points de terminaison pour les tunnels BOVPN gérés.

Pour gérer un périphérique Firebox X Edge (version 10.x et versions antérieures) à partir de Management Server, il faut :

1. Installer Edge — Connectez matériellement le périphérique à une interface Ethernet de votre ordinateur et lancez l'assistant Quick Setup Wizard pour le configurer.
2. Ajouter des périphériques gérés à Management Server — Vous pouvez importer plusieurs périphériques Edge simultanément.
3. Définir les paramètres d'accès WSM sur le périphérique Edge — Les trois premières étapes sont décrites dans Préparer Firebox X Edge (v10.x et versions antérieures) pour la gestion.
4. Configurer des valeurs afin d'identifier le périphérique sur Management Server — Ajouter des périphériques gérés à Management Server.

Pour autoriser les connexions entre l'ordinateur de gestion et le serveur Management Server des périphériques Firebox X Edge (v10.x ou versions antérieures), vous devez ajouter le filtre de paquets WG-SmallOffice-Mgmt à la configuration de votre passerelle Firebox. Si vous disposez d'un autre pare-feu, assurez-vous que vous détenez une stratégie qui autorise le trafic à partir des périphériques Edge gérés sur le port TCP 4109.

Si vous avez ajouté ce filtre de paquets à votre configuration, et si vous ne pouvez pas vous connecter au gestionnaire Edge Web Manager à partir de WSM, il peut y avoir une erreur de certificat dans le cache de votre navigateur Web. Effacez les certificats WatchGuard et tous les cookies du magasin de certificats de votre navigateur Web, connectez-vous à nouveau à Management Server, puis connectez-vous à nouveau au gestionnaire Edge Web Manager.

#### Voir Aussi

Préparer Firebox X Edge (v10.x et versions antérieures) pour la gestion

Configurer un périphérique Firebox SOHO 6 en tant que périphérique géré

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique