Rubriques Connexes

# Afficher et synchroniser les clés de fonctionnalité

Vous pouvez afficher les clés de fonctionnalité installées sur votre Firebox dans Firebox System Manager. Vous pouvez également obtenir une nouvelle clé de fonctionnalité auprès de LiveSecurity.

## Afficher les clés de fonctionnalité

Pour afficher vos clés de fonctionnalité :

1. Démarrer Firebox System Manager.
2. Cliquez sur .
   Sinon, sélectionnez Afficher > Clés de Fonctionnalité.
   La boîte de dialogue Clés de fonctionnalité Firebox s'affiche.

La section Synthèse contient :

- Le numéro de modèle et le numéro de série du périphérique
- L'édition du logiciel sous licence (Fireware ou Fireware Pro)
- Une signature identifiant spécialement la clé de fonctionnalité
- Une date d'expiration de la clé de fonctionnalité entière (pour certaines clés)

Si une date d'expiration apparaît dans la section Synthèse, il s'agit de la date à laquelle expire la clé. Lorsque la clé de fonctionnalité expire, certaines capacités et fonctionnalités sous licence reprennent les valeurs qu'elles avaient avant l'application de la clé de fonctionnalité.

La section Fonctionnalités sous licence comprend :

Fonctionnalité

Le nom de la fonctionnalité, comme spamBlocker.

Valeur

Valeur associée à la fonctionnalité. Par exemple le nombre d'interfaces VLAN ou de tunnels BOVPN autorisés.

Expiration

Date d'expiration de la fonctionnalité. Si la fonctionnalité n'expire pas Jamais apparaît.

État

Pour les fonctionnalités dotées de dates d'expiration, il s'agit du nombre de jours avant l'expiration.

Détails

Cliquez pour afficher des informations détaillées sur la clé de fonctionnalité.

Actualiser

Cliquez pour actualiser les informations sur la clé de fonctionnalité affichées dans la boîte de dialogue.

## Synchroniser les clés de fonctionnalité

Vous pouvez utiliser Firebox System Manager pour obtenir une clé de fonctionnalité actualisée, si vous avez préalablement activé le périphérique dans votre compte WatchGuard :

1. Sélectionnez Outils > Synchroniser la Clé de Fonctionnalité.
   Si vous êtes connecté au périphérique en tant qu'utilisateur Contrôle de périphérique, la boîte de dialogue Synchroniser la Clé de Fonctionnalité apparait. Si vous êtes connecté en tant qu'Administrateur de Périphérique, les clés de fonctionnalité sont synchronisées.

1. Dans la zone de texte Nom d'Utilisateur, entrez le nom d'un compte d'utilisateur utilisant les informations d'identification d'un Administrateur de Périphérique.
2. Dans la zone de texte Mot de Passe, entrez le mot de passe de l'utilisateur.
3. Dans la liste déroulante Serveur d'Authentification, sélectionnez l'authentification du compte d'utilisateur que vous avez spécifié.
4. Si vous sélectionnez un serveur d'authentification Active Directory, entrez dans la zone de texte Domaine le domaine du compte d'utilisateur que vous avez spécifié.
5. Cliquez sur OK.
   Firebox se connecte au site Web de WatchGuard et télécharge la clé de fonctionnalité actuelle de votre Firebox.

Pour un FireCluster, Firebox System Manager synchronise uniquement la clé de fonctionnalité du cluster principal. Pour synchroniser la clé de fonctionnalité d'un membre particulier d'un FireCluster, connectez-vous à l'adresse IP de l'interface de ce membre avant de synchroniser la clé de fonctionnalité.

#### Voir aussi

À propos des Clés de Fonctionnalité

À propos des clés de fonctionnalité et de FireCluster

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique