Rubriques Connexes

# Spécifier l'adresse IP de l'interface de gestion

Lorsque vous configurez un FireCluster, vous devez définir une interface de gestion. Pour chaque membre du cluster, entrez une adresse IP unique que vous pouvez utiliser pour gérer le périphérique. Nous vous conseillons de sélectionner deux adresses IP inutilisées sur le même sous-réseau comme adresse IP primaire de l'interface. Lorsque vous entrez l'adresse IP, vous devez utiliser la notation de barre oblique pour indiquer le sous-réseau. Pour plus d'informations, voir À propos de la Notation de Barre Oblique.

Pour plus d'informations sur l'interface de gestion, voir À Propos des Adresses IP de Gestion de FireCluster.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique