Rubriques Connexes

# Mettre à Jour le Fichier de Configuration d'un Modèle Autre que e-Series pour l'Utiliser avec un Périphérique e-Series ou XTM

Il n'est pas possible d'utiliser Fireware XTM v11.x avec les périphériques Firebox X Core et Firebox X Peak qui ne sont pas des modèles e-Series. WatchGuard System Manager fournit un chemin de mise à niveau qui vous permet de passer d'une configuration existante à un périphérique XTM ou e-Series pris en charge par Fireware XTM v11.x. Cette procédure est réservée aux périphériques Firebox X Core et Firebox X Peak (hors e-Series) :

- Modèles Firebox X Core — X500, X700, X1000, X2500
- Modèles Firebox X Peak — X5000, X6000, X8000

La procédure pour déplacer le fichier de configuration d'un périphérique Firebox X e-Series vers un modèle XTM est différente. Pour plus d'informations, voir Déplacer une Configuration vers un Nouveau Firebox.

## Avant de Commencer

Avant de pouvoir utiliser le fichier de configuration mis à niveau d'un périphérique Firebox X Core ou Peak autre que e-Series sur un périphérique XTM neuf, vous devez configurer votre périphérique XTM à l'aide d'un fichier de configuration de base. Ensuite, vous pouvez appliquer la procédure suivante pour convertir le fichier de configuration existant à la version 11.x et l'enregistrer sur le périphérique XTM.

## Mettre à Niveau le Fichier de Configuration

Pour mettre à niveau un fichier de configuration v10.x existant sur un périphérique autre que e-Series afin de l'utiliser sur un périphérique e-Series ou XTM :

1. Lancez Policy Manager v10.x pour le périphérique v10.x autre que e-Series.
2. Sélectionnez Fichier > Enregistrer > Dans un fichier.
3. Dans WatchGuard System Manager v11.x, démarrez Policy Manager et sélectionnez Ouvrir le fichier de configuration.
4. Ouvrez le fichier de configuration v10.x enregistré à l'étape 2.
   La boîte de dialogue Mise à niveau disponible s'ouvre. Si WatchGuard System Manager v10.x et v11.x sont tous les deux installés sur votre ordinateur de gestion, vous pouvez choisir de procéder à la mise à niveau ou d'utiliser l'ancienne version de Policy Manager.

1. Sélectionnez Mettre à niveau le périphérique vers v11.x. Cliquez sur OK.
   Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.

1. Cliquez sur OK pour confirmer la mise à niveau du fichier de configuration.
   La boîte de dialogue Importer la clé de fonctionnalité Firebox s'affiche.

1. Si vous avez le fichier de la clé de fonctionnalité du nouveau périphérique XTM, sélectionnez Clé de fonctionnalité.
   Cliquez sur Parcourir et sélectionnez la clé de fonctionnalité à importer.
   Sinon, copiez le texte du fichier de clé de fonctionnalité et cliquez sur Coller pour l'insérer dans la zone de texte.

Si vous n'avez pas la clé de fonctionnalité du nouveau périphérique XTM, sélectionnez Modèle du périphérique.
Dans les listes déroulantes Modèle, sélectionnez le nom et le numéro de modèle du nouveau périphérique XTM.

1. Cliquez sur Mettre à niveau le fichier de configuration.
   Un message apparaît une fois le fichier de configuration mis à jour.
2. Cliquez sur OK pour faire disparaître le message de réussite.
   La nouvelle configuration s'ouvre dans Policy Manager.

Si le nouveau modèle du périphérique XTM a un nombre d'interfaces différent du précédent modèle, vous devez vérifier la configuration des interfaces réseau après la mise à niveau de la configuration.

1. Pour vérifier la configuration des interfaces réseau, sélectionnez Réseau > Configuration.
2. Si vous n'avez pas ajouté la clé de fonctionnalité pendant la mise à niveau, sélectionnez Configurer > Clés de fonctionnalité pour ajouter la clé de fonctionnalité du nouveau périphérique.
   Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajouter ou Supprimer Manuellement une Clé de Fonctionnalité.
3. Pour enregistrer le fichier de configuration mis à jour sur le nouveau périphérique XTM, sélectionnez Fichier > Enregistrer > Vers Firebox.

Si le nouveau périphérique XTM utilise la version 11.x du système d'exploitation de Fireware XTM, Policy Manager doit accomplir une étape supplémentaire pour mettre à niveau la configuration vers la version 11.x. Un message de mise à niveau apparaît.

1. Cliquez sur Oui pour mettre à niveau le fichier de configuration vers la version 11.x.

#### Voir Aussi

Administrer le Firebox depuis Policy Manager

À propos des Clés de Fonctionnalité

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique