Rubriques Connexes

# À propos du Bouclage NAT

Le bouclage NAT permet à un utilisateur des réseaux approuvés ou facultatifs de se connecter à un serveur public avec le nom de domaine ou l'adresse IP publique du serveur si le serveur se trouve sur la même interface physique du Firebox. Pour les connexions de bouclage NAT, le Firebox change l'adresse IP source en l'adresse IP de l'interface interne Firebox (l'adresse IP principale de l'interface via laquelle le client et le serveur se connectent au Firebox).

Pour plus d'informations sur la configuration du bouclage NAT, consultez :

- Bouclage NAT et NAT Statique
- Bouclage NAT et 1-to-1 NAT
- Bouclage NAT pour Utilisateurs Mobile VPN

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique