Rubriques Connexes

# Créer un Fichier de Configuration pour RapidDeploy

Le fichier de configuration que vous créez pour RapidDeploy est un fichier de configuration de périphérique standard, et est enregistré en tant que fichier XML. La façon la plus sûre de créer un fichier de configuration compatible est d'enregistrer un fichier de configuration à partir de l'interface Fireware Web UI d'un périphérique source, puis de le charger vers la page des Détails du Produit d'un périphérique cible pour une utilisation avec RapidDeploy.

- Périphérique cible — Le périphérique qui reçoit une configuration par RapidDeploy.
- Périphérique source — Le périphérique que vous utilisez pour créer une configuration pour le RapidDeploy du périphérique cible.

Pour utiliser un fichier de configuration pour RapidDeploy, le Firebox cible et le fichier de configuration doivent remplir ces conditions :

- Le périphérique cible doit prendre en charge RapidDeploy.
- Le modèle du périphérique dans le fichier de configuration doit correspondre au périphérique cible.
- Vous devez enregistrer le fichier de configuration depuis le Web UI d'un périphérique source qui utilise la même version de SE que le périphérique cible, ou enregistrer le fichier de configuration depuis une version de Policy Manager qui est identique ou antérieure à celle du SE Fireware sur le périphérique cible.
- Si le périphérique cible utilise Fireware v11.10.4 ou ultérieure, la configuration ne doit pas inclure les utilisateurs locaux de Firebox-DB.

## Avant de commencer

Avant de créer un fichier de configuration pour le RapidDeploy d'un périphérique, connectez-vous à votre compte sur le site Web de WatchGuard, activez le nouveau périphérique (si nécessaire), et consultez la page Détails du Produit pour obtenir les informations sur le périphérique.

1. Si le Firebox n'est pas encore activé, activez le périphérique et les fonctionnalités supplémentaires souhaitées sur le site Web de WatchGuard.
   Pour plus d'informations, voir Obtenir une Clé de Fonctionnalité Firebox.
2. Sur la page Mes Produits dans votre compte WatchGuard, sélectionnez le produit activé que vous voulez configurer.
   La page Détails du Produit pour le produit s'affiche.
3. Dans la section RapidDeploy, confirmez que le Firebox cible prend bien en charge RapidDeploy.
4. Dans la section Informations du Périphérique, notez la version du SE Fireware d'origine sur le périphérique.
   Vous devez connaître cette version pour créer un fichier de configuration compatible à charger.
5. Si vous voulez utiliser Policy Manager pour configurer les fonctionnalités supplémentaires achetées séparément, comme les services de sécurité, dans Policy Manager, téléchargez la clé de fonctionnalité du périphérique. Policy Manager nécessite la clé de fonctionnalité pour permettre la configuration des mises à niveau ou des services sous licence.
   - Pour activer les fonctionnalités supplémentaires achetées séparément, dans le WatchGuard Support Center, cliquez sur Activer un Produit.
   - Pour obtenir la clé de fonctionnalité pour votre périphérique, sur la page Détails du Produit, cliquez sur Obtenir votre clé de fonctionnalité.

## Créer le Fichier de Configuration.

Il est important que le fichier de configuration que vous créez pour RapidDeploy soit pour le même modèle de périphérique et la même version du SE que le périphérique cible. Deux méthodes sont possibles pour créer un fichier de configuration compatible pour RapidDeploy :

Option 1 : Utilisez Fireware Web UI pour enregistrer la configuration dans un fichier local (à privilégier)

Dans ce cas, vous devez avoir la possibilité de vous connecter au Web UI d'un périphérique source du même modèle que le périphérique cible. Le périphérique source doit utiliser une version du SE Fireware identique ou antérieure à la version du SE Fireware sur le périphérique cible.

1. Utilisez n'importe quelle version de Policy Manager ou utilisez Fireware Web UI pour configurer le périphérique source avec les paramètres que vous voulez que le périphérique cible utilise.
2. Dans Fireware Web UI, sélectionnez Système > Fichier de Configuration > Télécharger le Fichier de Configuration.
   Le fichier de configuration du périphérique est enregistré dans un fichier compressé local.
3. Décompressez le fichier compressé pour extraire le fichier de configuration.

Si vous ouvrez le fichier enregistré dans Policy Manager pour l'examiner, ne l'enregistrez pas à partir de Policy Manager. Policy Manager peut ajouter un code XML au fichier de configuration pour les fonctionnalités non prises en charge par les versions de SE antérieures. Ceci peut causer une défaillance de RapidDeploy.

Option 2 : Utilisez une version de Policy Manager compatible pour créer et enregistrer la configuration dans un fichier local.

Si vous n'avez pas de périphérique local à utiliser en tant que périphérique source, vous pouvez utiliser une version de Policy Manager compatible pour créer et enregistrer un fichier de configuration. Pour créer un fichier de configuration qui soit compatible avec le RapidDeploy du périphérique cible, vous devez utiliser une version de Policy Manager qui soit identique ou antérieure à la version du SE Fireware sur le périphérique cible. Il se peut que vous deviez installer une version antérieure de WatchGuard System Manager pour utiliser cette option.

1. Installez une version de WatchGuard System Manager qui soit identique ou antérieure à la version du SE Fireware sur le périphérique cible.
2. Utiliser Policy Manager pour créer un fichier de configuration pour le modèle de périphérique cible
3. Configurez les paramètres que vous voulez que le périphérique cible utilise.
4. Pour configurer les services de sécurité sur le périphérique cible, ajoutez la clé de fonctionnalité téléchargée depuis la page Détails du Produit.
5. Utilisez Policy Manager pour enregistrer la configuration dans un fichier local.

Bien qu'il soit possible d'utiliser des versions plus récentes de WatchGuard System Manager pour enregistrer une configuration directement sur un périphérique qui utilise une version antérieure du système d'exploitation, vous devez utiliser une version de WatchGuard System Manager qui ne soit pas ultérieure à la version du système d'exploitation sur le périphérique cible pour enregistrer un fichier de configuration pour RapidDeploy.

Une fois la configuration enregistrée dans un fichier local, vous pouvez charger ce fichier sur la page Détails du Produit pour le périphérique cible.

Pour des informations sur la façon de charger le fichier, voir Charger un Fichier de Configuration pour RapidDeploy.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique