関連トピック

# Firebox Cloud のログ記録を有効にする

Firebox Cloud から WatchGuard Dimension™ にログ メッセージを送信することができます。Dimension は、Firebox Cloud からログ データを取得するために使用できる仮想可視性および管理ソリューションです。Dimension を使用して、ログ データのリアルタイムの確認、ネットワーク全体のログ データの追跡、トラフィックの発信元と送信先の表示、トラフィックのログ メッセージの詳細の表示、ネットワークへの脅威の監視、トラフィックのレポートの表示を行うことができます。Dimension のインスタンスがある場合、Dimension にログ メッセージを送信するように Firebox Cloud を設定できます。

Firebox Cloud が Dimension のインスタンスにログ メッセージを送信するように設定するには、次の手順を実行します。

1. システム > ログ記録 の順に選択します。
2. ログ メッセージをこれらの WatchGuard Log Server に送信する チェック ボックスを選択します。
3. Log Servers リストに、Dimension のインスタンスの IP アドレスを追加します。
   ご使用の Dimension のインスタンスが別の Firebox の配下にある場合、Dimension のインスタンスを保護する Firebox の外部 IP アドレスを指定します。
4. Dimension のインスタンスの 認証キー を入力し、確定します。
5. 保存 をクリックします。

ご使用の Dimension のインスタンスが別の Firebox の配下にある場合、Dimension を保護する Firebox の構成ファイルに、Firebox のパブリック IP アドレスを Dimension のプライベート IP アドレスに変換する静的 NAT アクションに対して外部インターフェイスからのトラフィックを許可する WG-Logging ポリシーを含める必要があります。このポリシーをセットアップする方法の例は、ビデオ チュートリアル WatchGuard Dimension の使用を開始する を参照してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索