関連トピック

# WebBlocker の詳細オプション フェーズ 2 の設定

Mobile VPN ユーザー プロファイルのフェーズ 2 の詳細設定を定義できます。

1. Mobile VPN with IPSec の編集 ダイアログ ボックスの IPSec トンネル タブで、プロポーザル をクリックします。
   フェーズ 2 のプロポーザル ダイアログ ボックスが表示されます。

1. プロファイルの設定オプションを構成します。 既定の設定を使用することをお勧めします。

種類

プロポーザル方法には、ESP またはAH の 2 つのオプションがあります。 現時点では、ESP のみサポートされています。

認証

ドロップダウン リストから、認証方法に SHA1 または MD5 を選択します。

暗号化

ドロップダウン リストから暗号化方法を選択します。 暗号化のオプションが、最も簡単で安全性の低いオプションから、最も複雑で安全性の高いオプションの順に表示されています。

- DES
- 3DES
- AES (128 ビット)
- AES (192 ビット)
- AES (256 ビット)

キーの期限を強制的に終了する

一定時間が経過するか一定量のトラフィックが通過した時点で、ゲートウェイのエンドポイントで新しいキーを生成または交換するには、キーの有効期限を強制的に終了する セクションの設定を構成します。

- 時間 チェックボックスを選択すると、一定時間が経過した後にキーの有効期限が切れます。 キーの有効期限を強制的に終了するまでの時間を入力または選択します。
- トラフィック チェックボックスを選択すると一定量のトラフィックが通過した後にキーの有効期限が切れます。 キーの有効期限を強制的に終了するトラフィックの通過量 (キロバイト) を入力または選択します。
- 両方の キーの有効期限を強制的に終了する オプションを無効にすると、キーの有効期限の間隔は 8 時間に設定されます。

3. OK をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索