関連トピック

# Firebox バックアップ イメージを復元する

Policy Manager または Fireware Web UI を使用して、以前に作成されたバックアップ イメージを Firebox に保存することができます。同じデバイスからのバックアップ イメージのみを復元することができます。

Firebox が Centralized Management の完全管理モードで管理されている場合、バックアップ イメージをデバイスに復元するには Management Server からデバイスの Policy Manager を開く必要があります。完全管理デバイスの構成の更新方法については、次を参照してください：完全管理対象デバイスの構成を更新する.

異なる Firebox から作成されたバックアップ イメージを復元しようとしないでください。バックアップ イメージは各デバイスに固有のもので、そのデバイス固有のシリアル番号、証明書、プライベート キーが含まれています。

FireCluster のバックアップ イメージを復元する場合は、Policy Manager を使用することをお勧めします。詳細については、次を参照してください：FireCluster バックアップ イメージを復元する.

Web UI を使用して FireCluster にバックアップ イメージを復元するには、デバイスごとの固有のバックアップ イメージが必要であるため、バックアップのマスターをまず復元しなければなりません。詳細については、次を参照してください：FireCluster で Web UI を使用する.

バックアップ イメージが復元された後、デバイスを再起動する必要があります。

Fireware Web UI から、バックアップ イメージを復元するには、次の手順に従います。

1. システム > バックアップ イメージの復元 の順に選択します。
2. 参照 をクリックします。
3. このデバイス用に作成され保存されたバックアップ イメージ ファイルの保存場所とファイル名を選択します。開く をクリックします。
4. 復元 をクリックします。
5. バックアップ イメージを作成するときに使用した暗号化キーを入力します。
   デバイスがバックアップ イメージを復元します。XTM デバイスが再起動され、バックアップ イメージが使用されます。

2 分間待ってから、Firebox に再接続します。

Policy Manager から、バックアップ イメージを復元するには、次の手順に従います。

1. ファイル > 復元 の順に選択します。
   復元 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 管理者のユーザー名 と 管理者のパスフレーズ のテキスト ボックスに、デバイス管理者のユーザー アカウントの認証情報を入力します（読み取り/書き込み）。
3. 認証サーバー ドロップダウン リストから、指定したユーザー アカウントが所属する認証サーバーを選択します。
4. 認証のためにアクティブディレクトリサーバを使用する場合、ドメインテキストボックスにアクティブディレクトリサーバのドメイン名を入力してください。
5. OK をクリックします。
6. バックアップ イメージを作成するときに使用した暗号化キーを入力します。
   デバイスがバックアップ イメージを復元します。XTM デバイスが再起動され、バックアップ イメージが使用されます。
7. このデバイス用に作成され保存されたバックアップ イメージ ファイルの保存場所とファイル名を選択します。
8. OK をクリックします。

2 分間待ってから、Firebox に再接続します。

Windows 7 および 8 では、拡張子が .fxi のバックアップ ファイルは既定で以下の場所に格納されています：
C:\Users\Public\Shared WatchGuard\backups\<Firebox IP アドレス>-<日付>.<wsm_version>.fxi

Firebox バックアップ イメージの復元に失敗した場合は、デバイスをリセットすることができます。

詳細については、次を参照してください：Firebox をリセットする.

#### 関連情報

Firebox バックアップ イメージを保存する

USB ドライブを使用してシステム バックアップと復元を行う

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索