関連トピック

# TDR サービス プロバイダ アカウント

WatchGuard パートナーの場合は、Threat Detection and Response アカウントが自動的にサービス プロバイダ アカウントとなります。サービス プロバイダは、複数の顧客の TDR アカウントを個別に作成して管理します。サービス プロバイダ アカウントから、複数の管理対象カスタマー アカウントおよび下位サービス プロバイダ アカウントの Threat Detection and Response 登録サービスを管理します。

各管理対象カスタマー アカウントで、サービス プロバイダは以下を行うことができます。

- Host Sensor ライセンスを有効化、割り当て、および更新する
- 配備されている Firebox と Host Sensor を監視する
- Threat Detection and Response ポリシーを構成する
- 脅威軽減アクションを実行する

次のセクションで説明されているように、サービス プロバイダ アカウントの各ユーザーが使用できるアクションは、ユーザー ロールにより異なります。

## マルチティア管理

Threat Detection and Response は、マルチテナントかつマルチティア システムです。各サービス プロバイダ アカウントで、複数のカスタマー アカウントを管理することができます。各管理対象カスタマー アカウントには、アカウントを一意に特定する別個の UUID があります。サービス プロバイダは Host Sensor と Firebox を配備し、それぞれの管理対象アカウントごとにポリシー、アクション、およびレポートを個別に管理します。管理対象アカウント間でデータは共有されません。

サービス プロバイダは、TDR サービス プロバイダ アカウントに各顧客のアカウントを作成します。管理対象カスタマー アカウントの追加方法の詳細については、次を参照してください：TDR サービス プロバイダ：管理対象カスタマー アカウントを追加する。

管理対象カスタマー アカウントを作成したら、Host Sensor を各アカウントに割り当てることができます。詳細については、次を参照してください：TDR Host Sensor ライセンスを管理する。

## サービス プロバイダのユーザー ロール

サービス プロバイダ アカウントは、管理者 (SP) と オペレータ (SP) という 2 つのユーザー ロールを持つことができます。WatchGuard パートナー ポータル アカウントの Firebox の TDR を有効にした最初のユーザーに、両方のユーザー ロールが割り当てられます。TDR にログインした同じパートナー アカウントの追加ユーザーには、オペレータ (SP) のロールが割り当てられます。

### 管理者 (SP)

サービス プロバイダ アカウントで管理者 (SP) ユーザー ロールを割り当てられたユーザーは、サービス プロバイダ アカウントの管理対象カスタマー アカウントを作成して、管理対象カスタマー アカウントに Host Sensor ライセンスを割り当てることができます。管理者 (SP) ユーザー ロールを持つユーザーは、管理者ロールを持つユーザーとして、管理者アカウントを持つユーザーと同じアクションを実行することができます。

管理者が実行できる操作：

- サービス プロバイダ アカウントの他のユーザーのユーザー アカウント ロールを管理する
- 管理対象カスタマー アカウントを追加する
- 管理対象アカウントに Host Sensor ライセンスを割り当てる
- 各管理対象アカウントでグローバル Host Sensor 設定を構成する
- 管理者ロールが割り当てられているユーザーと同じ権限で、すべてのカスタマー アカウントを管理する

### オペレータ (SP)

オペレータ (SP) ロールが割り当てられたユーザーは、サービス プロバイダ アカウントにより管理されるすべてのアカウントのオペレータとなります。オペレータは、オペレータ ロールが割り当てられているユーザーと同じ権限で、すべての管理対象カスタマー アカウントを管理することができます。

#### 関連情報

TDR アカウントのタイプ

TDR ユーザー ロールおよびアクセス許可

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索