関連トピック

# Dimension システム情報

Dimension システム情報ページで、Dimension システムのホスト名を指定し、Dimension が使用する IP アドレスのメソッド (静的または DHCP) を選択します。静的 IP アドレスを指定する場合、IPv4 アドレスを指定することをお勧めします。

Watchguard にフィードバックを送信する設定を指定することもできます。Watchguard にフィードバックを送信するオプションを有効にすることをお勧めします。フィードバックはすべて暗号化されます。フィードバックにより WatchGuard は Dimension の機能を改善することができます。詳細については、Fireware ヘルプの Dimension システム情報を変更する フィードバックを WatchGuard に送信する セクションを参照してください。

1. ホスト名 テキスト ボックスに、Dimension に使用するホスト名を入力します。
2. IP アドレスのメソッド ドロップダウン リストから DHCP または 静的 を選択します。
   静的 を選択する場合、IP アドレスと DNS を設定するテキスト ボックスが表示されます。
3. 静的 IP アドレスの場合:
   1. IPv4 アドレス / マスク テキスト ボックスに、Dimension に使用する IP アドレスとサブネット マスクを入力します。
   2. 既定のゲートウェイ テキスト ボックスに、Dimension に使用する既定のゲートウェイ アドレスを入力します。
   3. DNS サーバー テキスト ボックスに、DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
   4. ドメイン名テキスト ボックスに、DNS サーバーの既定のドメイン名を入力します。
4. 既定では フィードバックを WatchGuard に送信する チェックボックスがオンになっています。このチェックボックスは、オンにしておくことをお勧めします。
5. 次へ をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索