関連トピック

# WatchGuard Dimension に接続する

WatchGuard Dimension に接続するには、Web ブラウザを開き、WatchGuard Dimension Setup Wizard で設定した Dimension の IP アドレスを入力します。WatchGuard Dimension は HTTPS 接続 (443) に標準ポートを使用するため、Dimension への接続時にポート番号を入力する必要はありません。

Web ブラウザによって既定の動作とインターフェイス要素のラベルが異なるため、ご使用の Web ブラウザのインターフェイス ラベルおよび動作は、Fireware ヘルプの手順の説明と異なる場合があります。

WatchGuard Dimension は以下のブラウザで使用できます。

- Mozilla Firefox v22 以上
- Microsoft Internet Explorer 9 以上
- Google Chrome v29 以上
- Apple Safari 5 以上
- Apple Safari on iOS 6 以上
- ほとんどのモバイル機器のブラウザ

Dimension にログインすると、表示されるオプションはローカル Dimension データベース、Active Directory server、または RADIUS サーバーなど、ユーザー認証情報が保管される認証サーバーの種類によって異なります。Active Directory または RADIUS 認証が Dimension で有効化されている場合、ユーザー認証情報を指定する前に、サーバーの種類を選択する必要があります。管理者が複数の Active Directory または RADIUS サーバーを追加した場合、Dimension はユーザー認証情報を探すため、自動的にリスト上の各 Active Directory server または RADIUS サーバーに連絡します。特定の Active Directory server または RADIUS サーバーを選択する必要はありません。

WatchGuard Dimension に接続するには、以下の手順を実行します：

1. Web ブラウザを開いて、https:// と入力します。
   WatchGuard Dimension ログイン ページが表示されます。
2. Active Directory または RADIUS 認証が有効化されている場合、認証サーバー ドロップダウン リストから、ユーザー認証情報が保管されているサーバーを選択します。
   - ローカル — ローカル Dimension データベース
   - Active Directory
   - RADIUS
3. ユーザー名 および パスフレーズ テキスト ボックスに、資格情報を入力します。
4. ログイン をクリックします。
   ユーザー認証情報が RADIUS 認証サーバーに保管されており、管理者が Challenge Response 機能を有効化している場合、ログインする前に Challenge Response を指定する必要があります。
5. （RADIUS のみ） Challenge Response テキスト ボックスに、RADIUS Challenge Response を入力します。OK をクリックします。

ログインすると、ホーム > デバイス ページが選択された状態で WatchGuard Dimension が表示されます。

Dimension に接続した後、Dimension 設定を構成し、ログ メッセージとレポートを表示し、Dimension が管理する Fireboxe に接続できます。

詳細については、次の Dimension のトピックを参照してください。

- Dimension システム設定を管理する
- Dimension サーバーの管理
- アクセス管理設定を構成する
- ホームページについて
- ログ メッセージを表示する
- レポートを表示する

#### 関連情報

ホームページについて

Dimension システム設定を管理する

Dimension サーバーの管理

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索