関連トピック

# TCP/IP のプロパティを見つける

ネットワークのプロパティについて知るためには、ネットワーク上の自分のコンピュータや他のコンピュータの TCP/IP のプロパティを参照します。Firebox をインストールするには以下の情報が必要です:

- IP アドレス
- サブネットマスク
- 既定のゲートウェイ
- コンピュータの IP アドレスが静的 IP アドレスか動的 IP アドレスか
- プライマリ DNS サーバーおよびセカンダリ DNS サーバーの IP アドレス

ISP によってコンピュータに割り当てられた IP アドレスが 10、192.168、または 172.16～172.31 で始まる場合、その ISP は NAT (ネットワーク アドレス変換) を使用しており、割り当てられた IP アドレスはプライベート アドレスです。Firebox の外部 IP アドレスには、パブリック IP アドレスを与えることをお勧めします。プライベート IP アドレスを使用する場合は、仮想プライベート ネットワークなど、一部の機能に問題が生じる可能性があります。

## Windows 7 の TCP/IP プロパティを調べる

1. スタート > すべてのプログラム > アクセサリ > コマンド プロンプト の順に選択します。
   コマンド プロンプト ダイアログ ボックスが表示されます。
2. コマンド プロンプトで、「ipconfig /all」と入力し、Enter キーを押します。
3. プライマリ ネットワーク アダプタについて表示された値を記録します。

## Microsoft Windows 8 の TCP/IP プロパティを調べる

1. Windows 8 の スタート ページに、command と入力します。
2. アプリ検索結果リストで、コマンド プロンプト をクリックします。
   コマンド プロンプト ダイアログ ボックスが表示されます。
3. コマンド プロンプトで、「ipconfig /all」と入力し、Enter キーを押します。
4. プライマリ ネットワーク アダプタについて表示された値を記録します。

## Macintosh OS X 10.x で TCP/IP のプロパティを調べる

1. Apple メニュー > システム環境設定 の順に選択するか、または ドック からアイコンをクリックします。
   システム環境設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. ネットワーク アイコンをクリックします。
   ネットワーク 設定ウィンドウが表示されます。
3. インターネット接続に使用するネットワーク アダプタを選択します。
4. そのネットワーク アダプタについて表示された値を記録します。

## その他のオペレーティング システム (Unix、Linux) で TCP/IP のプロパティを調べる

1. 使用しているオペレーティング システムのガイドを参照して、TCP/IP の設定を調べます。
2. プライマリ ネットワーク アダプタについて表示された値を記録します。

#### 関連情報

IP アドレスについて

静的および動的 IP アドレス

グローバル VPN 設定 (DNS) について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索