関連トピック

# を設定する Log Server

Log Server は、管理コンピュータにインストールするか、または他のコンピュータにインストールことができます。バックアップおよびスケーラビリティ用の Log Server を追加することもできます。WatchGuard サーバーを、Windows Firewall 以外のファイアウォールが装備されたコンピュータにインストールする場合、ファイアウォールを通じてサーバーを接続するために必要なポートを開く必要があります。Windows Firewall を使用する場合、構成を変更する必要はありません。

詳細については、次を参照してください：デスクトップ ファイアウォールを使用するコンピュータに WatchGuard サーバーをインストールする。

Log Server をインストールすると、組み込みの Log Server PostgreSQL データベースが自動的にインストールされます。Log Server PostgreSQL データベースは、Log Server の既定のデータベースです。WatchGuard Server Center セットアップ ウィザードを実行して WatchGuard サーバーの初期構成を完了したら、外部の PostgreSQL データベースを使用するように Log Server を構成することができます。このオプションによって、レポート データベースのスケーラビリティを向上することができます。

詳細については、次を参照してください：データベースのメンテナンスの設定を構成する。

Log Server は、PostgreSQL データベースの複数のインスタンスを使用してグローバル データベースを管理します。PostgreSQL データベースの各インスタンスは、別の PostgreSQL 処理として Windows のタスク マネージャに表示されます。

WatchGuard Report Server を Log Server のインストール先と同じコンピュータにインストールする場合、Report Server と Log Server は同じ PostgreSQL データベースを使用し、コンピュータ上で使用可能なデータベースの領域を共有します。Log Server および Report Server データベースの最大サイズを指定する際は、必ずコンピュータの空き領域を確認してください。

詳細については、次を参照してください：データベースのサイズ、認証キー、診断ログ設定を構成する。

Log Server は追加の機能として、一部の内部エラーの状況を検出することができます。Log Server は、エラー状況が検出された場合、エラーの詳細を含むアラーム ログ メッセージを作成し、指定した管理者に電子メール通知を送信します。

詳細については、次を参照してください：通知の設定を構成する。

## Log Server をインストール

[Management コンピュータ] 以外のコンピュータに Log Server をインストールするには、以下の手順を行います。

1. WatchGuard System Manager のインストール プログラムを実行します。
2. Log Server コンポーネントのみを選択します。
3. ウィザードを完了します。

## 開始する前に

Log Server を構成する前に、WatchGuard Server Center セットアップ ウィザードのインストールを完了する必要があります。ウィザードで、Log Server 認証キー、Log Server データベースの場所およびログ ファイルのデータ ディレクトリ パスなどの詳細を追加します。

Setup wizard の詳細は、次を参照してください：WatchGuard サーバーを設定する。

## システムの設定を構成する

Log Server を構成する前に、Log Server がインストールされているコンピュータの休止状態が無効になっていることを確認してください。これにより、コンピュータが休止状態になっても Log Server はシャットダウンしません。またコンピュータが、サーバーにログ メッセージを送信するよう構成されたすべてのデバイスと同じシステム時刻であることを確認してください。

1. スタート > コントロール パネル をクリックします。
2. 電源オプション を選択します。
3. 休止状態 タブを選択し、休止状態を無効にします。
4. Log Server と接続されたデバイスが同じシステム時刻に設定されていることを確認します。
   - Firebox System Manager を起動する。
   - ツール > 同期時刻 を選択します。

## Log Server を構成する

Log Server ソフトウェアをインストールされたコンピュータで、以下の設定を行います。

1. システム トレイの を右クリックして、WatchGuard Server Center を開く を選択します。
   WatchGuard Server Center に接続 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. ユーザー名 と 管理者のパスフレーズ を入力します。ログイン をクリックします。
   WatchGuard Server Center が表示されます。
3. サーバー ツリーから、Log Server を選択します。
   Log Server ページが表示されます。

1. ネットワークに応じて既定の設定を変更するには、以下を手順します。
   - データーベースの最大サイズを設定するには、Log Server の認証キーを変更するか、あるいは Log Server データーベースから診断ログを削除して、 サーバーの設定タブ を選択してください。
   - データーベースのバックアップとログデーターの場所の指定の設定の構成には、データーベースメンテナンスタブを選択してください。
   - Log Server の通知メッセージの設定を構成するには、通知 タブを選択します。
   - 接続されたデバイスのステータスを確認し、ログ記録の設定を構成するには、[ログ記録] タブを選択します。

#### 関連情報

Log Server を追加する

データベースのサイズ、認証キー、診断ログ設定を構成する

通知の設定を構成する

Log Server の Log Server

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索