関連トピック

# クラスタ メンバーをシャットダウンする

Firebox System Manager で メンバーをシャットダウンする コマンドを使用して、クラスタのメンバーをシャットダウンすることができます。これは、クラスタされていないデバイスをシャットダウンするために使用する、ファイル ＞ シャットダウン コマンドと同じです。

1. ツール ＞ クラスタ ＞ メンバーをシャットダウンするの順に選択します。
   メンバーをシャットダウンする ダイアログ ボックスが表示されます。

1. シャットダウンするクラスタ メンバーを選択します。
2. 構成パスフレーズを入力します。
3. OK をクリックします。
   クラスタ メンバーがシャットダウンされます。該当クラスタ メンバーにより処理されるトラフィックが他のクラスタ メンバーに移行されます。

クラスタ メンバーをシャットダウンすると、LCD、シリアル ポート、およびデバイスのすべてのインターフェイスがシャットダウンされます。電源ライトがオレンジ色に変わり、ファンは運転し続けますが、デバイスとの通信はできません。シャットダウン後、デバイスを再起動するには、デバイスをオフにするよう電源ボタンを押す必要があります。その後、再び [電源] ボタンを押してデバイスの電源をオンにし、再起動してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索