関連トピック

# L2TP VPN クライアントから接続する

L2TP クライアントから L2TP 接続を開始する場合、ユーザー名とパスワードを提供する必要があります。

ユーザー名とパスワードは、Mobile VPN with L2TP の構成で指定された認証サーバー上のユーザのパスワードと一致する必要があります。Firebox 上の Mobile VPN with L2TP 構成で、複数の認証サーバーを有効にした場合、既定の認証サーバーを使用しないユーザーは認証サーバーを指定する必要があります。ユーザーは、ユーザー名の一部として、またはドメインとして、既定以外の認証サーバーを指定することができます。

ユーザー名は以下のフォーマットのいずれかを使用します。

既定の認証サーバーを使用する

ユーザー名 テキスト ボックス内に、ユーザー名のみを入力します。

例: j_smith

既定以外の認証サーバーを使用する

ユーザー名 テキスト ボックス内に、<認証サーバー>\<ーザー名を> を入力します。

たとえば、RADIUS が既定以外のサーバーの場合： radius\j_smith

たとえば、Firebox-DB が既定以外の認証サーバーの場合：Firebox-DB\j_smith

他の方法として、ユーザは、ユーザー名の一部として、ドメイン テキスト ボックスに認証サーバー (RADIUS または Firebox-DB) を入力ことができます。

#### 関連情報

Mobile VPN with L2TP 用にクライアント デバイスを構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索