関連トピック

# Centralized Management モードの変更

管理対象のデバイスとして Firebox を Management Server に追加すると、基本管理モード に追加されます。WatchGuard System Manager (WSM) を使用して Firebox を 完全管理モード に変更し、。

管理モードの詳細については、次を参照してください：Centralized Management モードについて。

デバイス構成テンプレートの詳細については、次を参照してください：デバイス構成テンプレートを作成する。

管理モードを変更するには、以下の手順に従います。

1. WSM を使用して Management Server に接続する。
2. デバイス リストを展開して Firebox を選択します。
   選択されたデバイスの デバイス ページが表示されます。現在のデバイスモードが デバイスモードセクション配下に表示されます。

1. デバイスモード セクションで 設定 をクリックします。
   デバイスモードダイアログ ボックスが表示されます。
2. 選択するモードについては、セクションの手順に従います。

## 基本管理モードに変更する

完全管理モードから基本管理モードへ変更する場合、Management Server は変更後、新しいバージョンの構成ファイルを蓄積しません。既にデバイスの構成履歴に蓄積されている構成ファイルは、Management Server に残ります。

デバイスモードダイアログ ボックスで以下の手順に従います。

1. 基本管理モードを選択します。

1. OK をクリックします。
   基本管理モード が デバイスモードセクションに表示されます。

## 完全管理モードに変更する

基本管理モードから完全管理モードに変更すると、 変更を加える度に Management Server は構成ファイルの新しいバージョンを保存します。

デバイスモードダイアログ ボックスで以下の手順に従います。

1. 全管理モード を選択します。

1. OK をクリックします。
   確認メッセージが表示されます。
2. はい をクリックします。
   Management Server は構成ファイルをダウンロードします。構成テンプレートを選択すると、デバイスがテンプレートに登録されます。

#### 関連情報

Centralized Management モードについて

デバイス構成テンプレートを作成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索