関連トピック

# POP3 プロキシ：プロキシおよび AV アラーム

POP3 プロキシがどのように POP3 プロキシ経由で起こった Antivirus イベントとアラームのメッセージを送信するかを構成することができます。SNMP トラップまたはネットワーク管理者への通知、あるいはその両方を送信するようにプロキシを定義することができます。通知は、ネットワーク管理者への電子メールか、管理者の管理コンピュータでのポップアップ ウィンドウ表示によって行うことができます。

1. POP3 プロキシ アクション構成で、プロキシと AV アラーム を選択します。
   [プロキシ アラーム設定] が表示されます。

1. POP3-プロキシ アクションの通知設定を構成します。
   詳細については、次を参照してください：ログ記録と通知の基本設定を行う。
2. このプロキシの他のカテゴリの設定を変更する場合は、そのカテゴリのトピックを参照してください。
3. 構成を保存します。

定義済みのアクションを変更した場合は、 変更を保存するときに新しいアクションに設定の複製（コピー）するようにプロンプトが表示されます。

事前に定義されたユーザー アクションについては、以下を参照してください: プロキシ アクションについて.

#### 関連情報

プロキシ ポリシーと ALG について

POP3 プロキシについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索