関連トピック

# Fireware Web UI に接続する

Fireware Web UI に接続するには、Web ブラウザを使用して、適切なポート番号を使用して Firebox の信頼済みまたはオプショナル インターフェイスの IP アドレスにアクセスします。Web UI への接続は常に HTTPS で暗号化されています。インターネット バンキングやショッピング Web サイトで使用されているのと同じ強度の暗号化です。ブラウザに URL を入力する際は、URL の最初に http ではなく https と入力してください。

既定では、Web UI のために使用されるポートは 8080 です。ブラウザで Web UI に接続する URL は以下のとおりです。

https://<Firebox-IP-address>:8080

<Firebox-IP-address> は、デバイス上の信頼済みまたはオプショナル インターフェイスに割り当てられた IP アドレスです。この接続を行うと、ブラウザはログイン ページをロードします。WatchGuard Firebox の既定の URL は次のとおりです：

https://10.0.1.1:8080

信頼済みネットワークの IP アドレスを別の IP アドレスに変更できます。詳細については、次を参照してください：共有インターフェイスの設定。

例えば、既定の URLを使用してデバイスに接続するには、以下を実行します。

1. Web ブラウザを開き、https://10.0.1.1:8080 にアクセスします。
   セキュリティ証明書の通知がブラウザに表示されます。
2. 証明書の警告が表示されたら、この Web サイトを続行する（Internet Explorer）または 例外を追加する（Firefox）をクリックします。
   この警告が表示されるのは、Firebox が使用する証明書は WatchGuard の認証機関により署名されていて、この機関はブラウザの信頼済み認証機関リストに含まれていないためです。

証明書を恒久的に受け入れるか、またはデバイスが使用する証明書を生成してインポートするまで、Firebox に接続するたびにこの警告が表示されます。詳細については、次を参照してください：証明書について。

1. ユーザー名 テキスト ボックスに、ユーザー アカウントの名前を入力します。

1. [パスフレーズ] テキスト ボックスに、パスフレーズを入力します。
   - ユーザー名に admin を指定する場合は、構成（読み書き可能）パスフレーズを入力します。
   - ユーザー名に status を指定する場合は、ステータス（読み取り専用）パスフレーズを入力します。
2. 認証サーバー ドロップダウン リストから、指定したユーザーの認証サーバーを選択します。
   - ユーザー名に admin または status を指定する場合は、Firebox-DB を選択します。
   - 別のユーザー名を指定する場合は、そのユーザー アカウントが存在する認証サーバーを選択します。
3. ログイン をクリックします。

既定では、Firebox 構成は、信頼済みおよび任意ネットワークからのみ Fireware Web UI への接続を許可します。外部ネットワークからの Web UI への接続を許可するように構成を変更するには、次の手順を実行します：外部ネットワークから Fireware Web UI に接続する。

#### 関連情報

Fireware Web UI について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索