関連トピック

# FireboxV および XTMv のインストールの概要

FireboxV または XTMv 仮想マシンのインストール要件と配備手順は、使用するハイパーバイザー環境により異なります。始める前に、WatchGuard Web サイトの ソフトウェア ダウロード セクションからソフトウェアをダウンロードしてください。

- VMware ESXi の場合: FireboxV または XTMv の .ovf テンプレート ファイル
- Hyper-V の場合: FireboxV または XTMv の .vhd 仮想ハードディスク ファイル
- WatchGuard System Manager ソフトウェア

## VMware ESXi

ESXi 上の FireboxV または XTMv では、WatchGuard は仮想アプライアンスのオープン仮想化フォーマット（.ovf）ファイルとしてアプリライアンスを配布します。

ESXi ホスト上に FireboxV または XTMv 仮想アプライアンスを配備するには、以下の手順を実行します：

1. ESXi ホスト上に FireboxV または XTMv 仮想アプライアンスを配備します。
2. FireboxV 仮想マシンの電源を入れます。
3. FireboxV 仮想マシンに接続し、Web Setup Wizard を使って基本構成を設定します。
4. FireboxV 仮想マシンに追加のリソースを割り当てます。

詳細な手順については、次を参照してください：VMware ESXi 上に FireboxV または XTMv を配備する.

また、2 つの FireboxV または XTMv 仮想マシンを ESXi 上の FireCluster として構成できます。詳細については、次を参照してください：VMware ESXi 上で FireCluster を構成する.

## Microsoft Hyper-V

Hyper-V 上の FireboxV では、WatchGuard は仮想ハードディスク（.vhd）ファイルとしてアプリライアンスを配布します。

Hyper-V 環境で FireboxV または XTMv 仮想ハードディスクを配備するには、以下の手順を実行します：

1. Hyper-V Manager または System Center VMM を使用して、FireboxV または XTMv 仮想マシンを配備し、使用する .vhd ファイルを選択します。
2. ネットワーク アダプタを割り当て、FireboxV または XTMv 仮想マシンの電源を入れます。
3. FireboxV または XTMv 仮想マシンに接続し、Web Setup Wizard を使って基本構成を設定します。
4. FireboxV または XTMv 仮想マシンに追加のリソースを割り当てます。

詳細な手順については、次を参照してください：Hyper-V 上に FireboxV または XTMv を配備する.

## Fireware Setup Wizards

Fireware Web Setup Wizard を使用して、配備した FireboxV または XTMv 仮想マシン上に初期設定を作成できます。Web Setup Wizard を実行するために、外部または信頼済みネットワークのコンピュータから FireboxV または XTMv 仮想マシンに接続できます。

FireboxV または XTMv の信頼済みネットワーク上のコンピュータに WatchGuard System Manager をインストールした場合、 Web Setup Wizard の代わりに WatchGuard System Manager の Quick Setup Wizard を使用し、FireboxV または XTMv 仮想マシンを検索して、 基本デバイス構成を設定できます。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索