関連トピック

# エンドユーザー プロファイルをインポートする

WatchGuard Mobile VPN クライアントをインストールした後に初めて起動すると、プロファイルを手動で構成するように求められます。プロファイルを手動で構成するステップを省略するには、Windows クライアントでは いいえ、Mac OS X クライアントでは キャンセル をクリックします。続いて Mobile VPN 構成ファイル .WGX または .INI を WatchGuard Mobile VPN クライアントにインポートする必要があります。

## Windows クライアントにエンドユーザー プロファイルをインポートする

Mobile VPN 構成ファイル .WGX または .INI を Windows 用の WatchGuard Mobile VPN クライアントにインポートするには、以下の手順を実行します：

1. Windows デスクトップから、スタート > すべてのプログラム > WatchGuard Mobile VPN > Mobile VPN Monitor の順に選択します。
2. 構成 > プロファイル の順に選択します。
3. 追加/インポート をクリックします。
   Profile Import Wizard が起動します。
4. ユーザー プロファイルの選択 画面で .WGX または .INI 構成ファイルの場所を参照します。
5. 次へ をクリックします。
6. .WGX ファイルの場合は、ユーザー プロファイルの暗号化解除 画面でパスフレーズを入力します。パスフレーズでは大文字と小文字が区別されます。
7. 次へ をクリックします。
8. プロファイルの上書きまたは追加 画面で、同じ名前のプロファイルを上書きするよう選択できます。この機能は、インポートする新しい .WGX ファイルがネットワーク管理者から提供された場合に便利です。
9. 次へ をクリックします。
10. 認証 画面で、VPN トンネルの認証に使用するユーザー名およびパスワードを入力するかどうかを選択できます。
    これらのフィールドに何も入力しない場合、VPN に接続するたびにユーザー名およびパスワードを入力するよう要求されます。
    ユーザー名およびパスワードをここに入力すると、Firebox にそれらが保存されるため、接続のたびにこの情報を入力する必要がなくなります。ただし、これはセキュリティ上のリスクを伴います。ユーザー名だけを入力し、パスワード フィールドを未入力のままにしておくこともできます。
11. 次へ をクリックします。
12. 完了 をクリックします。
    コンピュータで Mobile VPN with IPSec を使用できるようになります。

## Mac OS X クライアントにエンドユーザー プロファイルをインポートする

Mobile VPN 構成ファイル .WGX または .INI を Mac OS X 用の WatchGuard Mobile VPN クライアントにインポートするには、以下の手順を実行します：

1. WatchGuard Mobile VPN クライアントを起動します。
2. WatchGuard Mobile VPN クライアント > プロファイル の順に選択します。
3. インポート をクリックします。
   Profile Import Wizard が起動します。
4. ユーザー プロファイルの選択 画面で .WGX または .INI 構成ファイルの場所を参照します。
5. 次へ をクリックします。
6. .WGX ファイルの場合は、ユーザー プロファイルの暗号化解除 画面でパスフレーズを入力します。パスフレーズでは大文字と小文字が区別されます。
7. 次へ をクリックします。
8. 読み込まれたファイルから、インポートするプロファイルを選択します。
   インポートしたプロファイルと同じ名前のプロファイルがすでに存在する場合、既存のプロファイルは自動的に上書きされます。
9. 次へ をクリックします。
10. 認証 画面で、VPN トンネルの認証に使用するユーザー名およびパスワードを入力するかどうかを選択できます。
    これらのフィールドに何も入力しない場合、VPN に接続するたびにユーザー名およびパスワードを入力するよう要求されます。
    ユーザー名およびパスワードをここに入力すると、Firebox にそれらが保存されるため、接続のたびにこの情報を入力する必要がなくなります。ただし、これはセキュリティ上のリスクを伴います。ユーザー名だけを入力し、パスワード フィールドを未入力のままにしておくこともできます。
11. 次へ をクリックします。
12. 完了 をクリックします。
    コンピュータで Mobile VPN with IPSec を使用できるようになります。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索