関連トピック

# Firebox ルート テーブルを読み取る

Firebox System Manager の ステータス レポート タブまたは Fireware Web UI の ルート システム ステータス ページで、Firebox の内部ルート テーブルをチェックすることができます。

WatchGuard System Manager (WSM) で使用可能な機能は、Fireware のバージョンによって異なる場合があります。お使いの Firebox が Fireware OS v11.10.x 以降を実行していない場合、このヘルプ トピックの内容が Firebox に該当しない可能性があります。

古いバージョンの Fireware を実行する Firebox でこのトピックに記載された手順を実行する方法については、次を参照してください：

WatchGuard System Manager v11.9.x の ルート テーブルの読み取り に関するヘルプ

## Firebox ルート テーブルを表示する

Firebox System Manager または Fireware Web UI で Firebox ルート テーブルを参照することができます。

ルート テーブルを表示するには、WatchGuard System Manager から以下の手順を実行します：

1. Firebox System Manager を起動する.
2. ステータス レポート タブを選択します。
3. ルート セクションが見えるまで、下にスクロールします。
   このセクションには、Firebox の内部ルート テーブルが示されます。

[ステータス レポート] で、ルートはルート セクション内の別のテーブルに表示されます。

ルート テーブルを表示するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. Fireware Web UI に接続する
2. システム ステータス > ルート の順に選択します。
   このページには、Firebox の内部ルート テーブルが示されます。

Firebox の内部ルート テーブルのルートは以下の通りです：

- デバイスで実行中の動的ルート プロセス (RIP、OSPF、および BGP) から Firebox が学習するルート
- 指定されたゲートウェイへのルートがある限り、追加された永続（静的）ネットワーク ルートまたはホスト ルート
- ネットワーク構成情報に基づいて Firebox が自動的に作成するルート

外部インターフェイスがダウンしていることを検出すると、Firebox はそのインターフェイスを使用する静的または動的ルートすべて削除します。複数 WAN リンク モニタ設定に指定されているホストが応答しなくなった場合、または物理イーサネット リンクがダウンした場合がこれに当てはまります。

## ルート テーブル情報

Fireware v11.0 以降のステータ スレポートには 2 つのルート テーブルがあります。

IPv4 ルート

IPv4 静的、動的、接続済み、BOVPN 仮想インターフェイス ルートを含む、最初 100 個の IPv4 ルートが示されます。

IPv6 ルート

IPv6 静的、動的、接続済み、BOVPN 仮想インターフェイス ルートを含む、最初 100 個の IPv6 ルートが示されます。

各ルートに対して表示される情報には、以下が含まれます。

- 宛先 — ルートの宛先 IP アドレス
- ゲートウエイ — IPv4 ルートの場合、ルートが使用するゲートウェイの IP アドレス。
- Genmask — IPv4 ルートの場合、宛先 IP アドレスのサブネット マスク。
- 次のホップ — IPv6ルートの場合、ルートの次のホップの IP アドレス。
- メトリック — ルーティング メトリック、またはルートのコスト。数値が低いほど、低コストでルートの優先度が高い。
- インターフェイス — このルートのパケットが送信される先のインターフェイス。たとえば、インターフェイス 0 は eth0。
- フラグ — ルートの特性を示すルート フラグ。

一般的なフラグには以下が含まれます：

- U：作動しているルートを示す
- H：ホストへのルートを示す
- G：外部ゲートウェイを使用する IPv4 ルートまたは次のホップを使用する IPv6 ルートを示す
- D：動的ルートを示す

ステータス レポートでは、各ルート テーブルに最大 100 個のルートが示されます。100 を超えるルートがある場合は、Fireware Web UI または CLI を使用して、ルートをフィルタリングしてリストを表示することができます。

#### 関連情報

トラフィックおよびパフォーマンスの統計情報 (ステータス レポート)

ルートおよびルーティング

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索