関連トピック

# 新しいデバイスで使用するために非 e-Series 構成ファイルを更新する

e‐Series モデル以外の Firebox X Core と Firebox X Peak デバイスでは、Fireware v11.x を使用することはできません。WatchGuard System Manager は、Fireware v11.x でサポートされている新しい e‐Series、Firebox、または XTM デバイスに既存の構成を移行するアップグレード パスを提供します。この手順は、Firebox X Core または Firebox X Peak デバイス (e-Series 以外) のみに適用されます：

- Firebox X Core モデル — X500、X700、X1000、X2500
- Firebox X Peak モデル — X5000、X6000、 X8000

Firebox Xe-Series デバイスから Firebox または XTM デバイスに構成ファイルを移行するための手順は異なります。詳細については、次を参照してください: 構成を新しい Firebox に移動する.

## 開始する前に

e-series デバイスではない Firebox X Core または Peak デバイスからのアップグレードされた構成ファイルを新しい Firebox で使用する前に、基本構成ファイルで新しい Firebox を設定する必要があります。次の手順に従って、既存の構成ファイルを v11.x に変換し、新しい Firebox に保存します。

## 構成ファイルのアップグレード

新しい e‐Series または Firebox で使用するために、e‐Series 以外のデバイスからの既存の v10.x 構成ファイルをアップグレードするには、以下の手順を実行します：

1. e-Series デバイス以外の v10.x 用の Policy Manager v10.x を開始します。
2. ファイル > 保存 > ファイルとして保存 の順に選択します。
3. WatchGuard System Manager v11.x で、Policy Manager を起動し、構成ファイルを開く を選択します。
4. ステップ 2 で v10.x 構成ファイルを開きます。
   利用可能なアップグレード ダイアログボックスが表示されます。管理コンピュータに、v10.x と v11.x WatchGuard システムマネジャーがインストールされている場合、Policy Manager の旧バージョンをアップグレードまたは使用するかを選択します。

1. デバイスをv11.x へアップグレード を選択します。OK をクリックします。
   確認 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. OK をクリックして、構成ファイルの更新を確認します。
   Firebox 機能キーのインポート ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 新しい Firebox の機能キー ファイルがある場合は、機能キー を選択します。
   参照 をクリックして、機能キー ファイルを検索します。
   または、機能キーファイルのテキストをコピーし、貼り付け をクリックしてそのテキストをダイアログ ボックスに挿入します。

新しい Firebox の機能キーがない場合は、デバイス モデル を選択します。
モデル ドロップダウン リストから、新しい Firebox のモデル名と番号を選択します。

1. 構成ファイルのアップグレード をクリックします。
   構成ファイルがアップデートされているというメッセージが表示されます。
2. OK をクリックし、成功メッセージを取り消します。
   変換された構成が、Policy Manager に表示されます。

新しい Firebox モデルのインターフェイスの数が旧デバイス モデルと異なっている場合は、構成をアップグレードした後に、ネットワーク インターフェイスの構成を確認する必要があります。

1. ネットワーク インターフェイス構成を確認するには、ネットワーク > 構成 を選択します。
2. アップグレードの際に機能キーを追加していない場合は、設定 > 機能キー の順に選択して、新しいデバイスに機能キーを追加します。
   詳細については、次を参照してください: 機能キーを手動で追加または削除する.
3. 新しい Firebox にアップグレードされた構成ファイルを保存するには、ファイル > 保存 > Firebox に保存 の順に選択します。

新しい Firebox で Fireware OS v11.x を使用する場合は、構成を v11.x にアップグレードする際に、Policy Manager でもう 1 つの手順を実行する必要があります。アップグレード メッセージが表示されます。

1. 構成ファイルの v11.x へのアップグレードを完了するには、はい をクリックします。

#### 関連情報

Policy Manager から Firebox を管理する

機能キーについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索