関連トピック

# 証明書を選択し PIN を入力する

認証に証明書を使用する場合、正しい証明書を追加し、Mobile VPN 接続プロファイルがその証明書を使用するように構成する必要があります。

Mobile VPN クライアント プロファイルに証明書を追加するには、cacert.pem と .p12 ファイルが必要です。

## Windows クライアントで証明書を構成する

証明書を追加します：

1. WatchGuard Mobile VPN クライアントを起動します。
2. 構成 > 証明書 の順に選択します。
3. 追加 をクリックします。
4. ユーザー証明書 タブで、証明書 ドロップダウン リストから PKS#12 ファイルから を選択します。
5. PKS#12 ファイル名 テキスト ボックスの隣にあるボタンをクリックし、.p12 ファイルの場所を参照します。
6. OK をクリックします。閉じる をクリックします。

Mobile VPN プロファイルに使用する証明書を選択します。

1. 構成 > プロファイル の順に選択します。
2. プロファイルの名前を選択します。編集 をクリックします。
3. 同一性をクリックします。
4. 証明書の設定のドロップダウンボックスから　追加した証明書の設定を選択します。
5. 接続 > PIN を入力します の順に選択します。
6. パスフレーズを入力して、OK をクリックします。

## Mac OS X クライアントで証明書を構成する

証明書を追加します：

1. WatchGuard Mobile VPN クライアントを起動します。
2. WatchGuard Mobile VPN > 基本設定 の順に選択します。
   証明書が一覧表示されます。
3. "+" をクリックして新しい証明書を追加します。
4. 証明書の名前を入力します。
5. 証明書 ドロップダウン リストから、PKS#12 ファイルから を選択します。
6. PKS#12 ファイル名 テキスト ボックスの隣にあるボタンをクリックし、.p12 ファイルの場所を参照します。
7. OK をクリックします。
8. 基本設定 ダイアログ ボックスを閉じます。

Mobile VPN プロファイルに使用する証明書を選択します。

1. WatchGuard Mobile VPN > プロファイル の順に選択します。
2. プロファイルの名前を選択します。編集 をクリックします。
3. 同一性をクリックします。
4. 証明書の設定のドロップダウンボックスから　追加した証明書の設定を選択します。
5. OK をクリックします。
6. プロファイル ダイアログ ボックスを閉じます。
7. 接続 > PIN を入力します の順に選択します。
8. パスフレーズを入力して、OK をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索