関連トピック

# クイック起動 — ネットワーク用のログ記録を設定する

WSM Log Server とポリシー通知の設定を使用して、ネットワークのログ記録を設定することができます。Firebox と Log Server が収集するログ メッセージ データによってネットワーク上のアクティビティを監視することができます。

このトピックでは、ネットワークのログ記録を設定するために必要な手順の概要が提供されます。各手順の詳細については、各手順に対する詳細なトピックへのリンクを参照してください。

ステップ 1：WatchGuard Server Center セットアップ ウィザードを実行する

ウィザードは、インストールされたサーバーのページしか含まれていません。この手順で説明されているページが検出できない場合は、サーバーがインストールされていないことを示します。

Log Server ソフトウェアがインストールされたコンピュータに次の操作を行います。

1. システム トレイの を右クリックして、WatchGuard Server Center を開く を選択します。
   WatchGuard Server Center Setup Wizard が表示されます。
2. ウィザードの完了のために必要な情報があることを確認するには、ウィザードの最初のページ上の情報を確認します。次へ をクリックします。
3. 組織の名前を入力してください。次へ をクリックします。
4. すべての WatchGuard サーバーに対して使用する 管理者のパスフレーズ を入力して確認します。次へ をクリックします。
5. (オプション) ゲートウェイ Firebox の IP アドレスを入力します。追加 をクリックします。次へ をクリックします。
6. (オプション) Management Server のライセンス キーを入力します。次へ をクリックします。
7. Log Server 認証キー を入力します ヒントログ記録の認証キーは 8 ～ 32 文字である必要があります。スペースおよびスラッシュ (/ または \) を除くすべての文字を使用できます。 参照 をクリックして Log Server データベースの場所を選択します。次へ をクリックします。
8. Quarantine Server ドメインの名前を入力します。追加 をクリックします。次へ をクリックします。
9. (オプション) WebBlocker データベースをダウンロードしてインストールします。次へ をクリックします。
   データベースのダウンロードとインストールに時間がかかる可能性があります。データベースをウィザードでインストールしないように選択した場合は、後でインストールできます。
10. 選択した設定を確認します。次へ をクリックします。
    ウィザードによりサーバーが構成されます。
11. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

詳細については、次を参照してください：WatchGuard サーバーを設定する

ステップ 2：Log Server を構成する

1. システム トレイの を右クリックして、WatchGuard Server Center を開く を選択します。
   WatchGuard Server Center が表示されます。
2. ユーザー名 と 管理者のパスフレーズ を入力します。
3. サーバー ツリーから、Log Server を選択します。
   Log Server ページが表示されます。
4. ネットワークに応じて既定の設定を変更します。

- データーベースの最大サイズを設定するには、Log Server の認証キーを変更するか、あるいは Log Server データーベースから診断ログを削除して、 サーバーの設定タブ を選択してください。
- データーベースのバックアップとログデーターの場所の指定の設定の構成には、データーベースメンテナンスタブを選択してください。
- Log Server の通知メッセージの設定を構成するには、通知 タブを選択します。
- 接続されたデバイスのステータスを確認し、ログ記録の設定を構成するには、[ログ記録] タブを選択します。

1. OK をクリックします。

詳細については、次を参照してください：を設定する Log Server。

ステップ 3 — Firebox のログ メッセージの送信先を定義する

WSM がインストールされたコンピューター：

1. Firebox 用の Policy Manager を構成するために開きます。
2. 設定 > ログ記録 の順に選択します。
3. WatchGuard Log Server、syslog サーバー、および Firebox の内部記憶域のログ記録を設定します。

詳細については、次を参照してください：Firebox がログ メッセージを送信する場所を定義する（WSM） トピック

ステップ 4 — Firebox に Log Server を構成する

1. Policy Manager で、設定 > ログ記録 の順に選択します。
   [ログ記録のセットアップ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 構成 をクリックします。
3. リストから Log Server を選択します。
   リストに複数のサーバーがある場合、現在選択されているサーバーの順序を変更するには、上へ または 下へ をクリックします。
   望むサーバーがリストに記載されていない場合は、 追加 をクリックして、Log Serverアドレスと認証キーを指定します。
4. OK をクリックします。
   WatchGuard Log Server リスト内に Log Server が新しい優先度順で表示されます。

詳細については、次を参照してください：Log Server の優先度の設定 トピック

ステップ 5 — ポリシーに通知を設定する

1. Policy Manager で、ポリシーを追加するか、またはポリシーを編集する場合は、ポリシーをダブルクリックします。
2. プロパティ タブを選択します。
3. ログ記録 をクリックします。
4. セキュリティーポリシーのパラメーターを設定します。

詳細については、次を参照してください：構成にポリシーを追加する および ポリシーのログ記録および通知を構成する (Policy Manager)。

ステップ 6 — Log Manager でログ メッセージを表示する

1. WatchGuard System Managerで をクリックして、WatchGuard WebCenter を開きます。
   [サーバー ログイン] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. サーバー IP アドレス テキスト ボックスに、Log Server の IP アドレスを入力します。
   WebCenter に接続する既定のポートが自動的に取得されます。
3. ユーザー名 および パスフレーズ テキスト ボックスに、資格情報を入力します。
4. OK をクリックします。
   Log Manager が規定で選択された WatchGuard WebCenter が表示されます。

詳細については、次を参照してください：WebCenter でログ メッセージとレポートを参照する。

#### 関連情報

を設定する Log Server

WatchGuard パスフレーズおよびキーについて

構成にポリシーを追加する

ポリシーのログ記録および通知を構成する (Policy Manager)

WebCenter でログ メッセージとレポートを参照する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索