関連トピック

# 任意ホットスポット設定を構成する

Firebox で有効化するホットスポットごとに、認証要件を構成し、ホットスポット ページをカスタマイズすることができます。

このホットスポット ページは、ユーザーがホットスポットを使用する前に同意する必要がある利用規約が表示される Web ページです。ホットスポット ページに表示されるテキストを構成し、ページの外観をカスタマイズすることができます。利用規約に同意したホットスポットのユーザーを、特定の Web ページに移動するようにホットスポットを構成することもできます。

Firebox で Fireware OS v11.12 以降が実行されている場合は、Walled Garden を作成することができます。Walled Garden とは、ゲストが認証前に接続できる IP アドレス、IP 範囲、ネットワーク、およびドメイン名のリストです。たとえば、認証前のゲストを会社の Web サイトに接続できるように設定することができます。

Fireware v11.12 〜 v11.12.4 では、Walled Garden リストは認証例外と呼ばれていました。

始める前に、次のことを実行する必要があります：ホットスポットを構成する。

## ホットスポット認証を構成する

ホットスポットを構成する際に、ユーザーが認証なしで接続できるようにするか、または生成された認証を使用してログインすることをユーザーに要求するかを指定する必要があります。ユーザーに認証なしの接続を許可することを選択した場合は、セッションがタイムアウトした後にユーザーがホットスポットに接続できない時間を指定できます。生成された認証を入力することをユーザーに要求する場合は、ユーザー名とパスフレーズの両方を生成するか、またはパスフレーズのみを生成するかを選択することができます。

ホットスポットで認証が要求されているかどうかに関わらず、ユーザーはホットスポットを使用する際に利用規約に同意する必要があります。

有効化されているホットスポットの認証方法を変更すると、そのホットスポットで以前に生成されたユーザー アカウントはすべて直ちに削除されます。

ホットスポットのユーザー認証オプションを構成するには、Fireware Web UI で以下の手順を実行します。

1. 認証 > ホットスポット の順に選択します。
2. ホットスポットを選択します。
3. 編集 をクリックします。
   ホットスポット構成ページが表示されます。
4. 認証 タブを選択します。

1. 認証 タブで、ユーザー認証オプションを選択します：
   - すべてのユーザーが認証情報なしで接続できるようにする
     1. セッションがタイムアウトした後、ユーザーが再接続できない時間を指定するには、ユーザー セッションがタイムアウトした後ユーザーをロックアウトする時間 チェックボックスを選択します。
     2. テキスト ボックスとドロップダウン リストで、ユーザーが再接続するまでに待たなければならない時間を指定します。
   - ユーザー認証に生成された認証情報の入力を必須とする
     - ユーザー名とパスフレーズでユーザー アカウント認証情報を生成するには、ユーザー名およびパスフレーズ を選択します。
     - パスフレーズのみでユーザー アカウント認証情報を生成するには、パスフレーズのみ を選択します。
2. Walled Garden を作成するには、以下の手順を実行します (Fireware v11.12 以降)。
   1. 追加 をクリックします。
   2. 種類の選択 ドロップダウン リストから、ホスト IPv4、ネットワーク IPv4、ホスト範囲 IPv4、または FQDN を選択します。たとえば、FQDN を選択します。
   3. テキスト ボックスに、IPv4 アドレス、IPv4 ネットワーク、IPv4 範囲、または FQDN を入力します。たとえば、example.com と入力します。

1. OK をクリックします。
2. Walled Garden にアイテムを追加するには、追加 をクリックします。

ホットスポットのユーザー認証オプションを構成するには、Policy Manager で以下の手順を実行します。

1. 設定 > 認証 > ホットスポット を選択します。
   ホットスポット構成のダイアログ ボックスが表示されます。
2. ホットスポット リストから、ホットスポットを選択します。
3. 編集 をクリックします。
   ホットスポット設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

4. 認証 タブで、ユーザー認証オプションを選択します：
   - すべてのユーザーが認証情報なしで接続できるようにする
     1. セッションがタイムアウトした後、ユーザーが再接続できない時間を指定するには、ユーザー セッションがタイムアウトした後ユーザーをロックアウトする時間 チェックボックスを選択します。
     2. テキスト ボックスとドロップダウン リストで、ユーザーが再接続するまでに待たなければならない時間を指定します。
   - ユーザー認証に生成された認証情報の入力を必須とする
     - ユーザー名とパスフレーズでユーザー アカウント認証情報を生成するには、ユーザー名およびパスフレーズ を選択します。
     - パスフレーズのみでユーザー アカウント認証情報を生成するには、パスフレーズのみ を選択します。
5. Walled Garden を作成するには、以下の手順を実行します (Fireware OS v11.12 以降)。
   1. Walled Garden セクションで、追加 をクリックします。
   2. 種類の選択 ドロップダウン リストから、ホスト IPv4、ネットワーク IPv4、ホスト範囲 IPv4、または FQDN を選択します。たとえば、FQDN を選択します。
   3. テキスト ボックスに、IPv4 アドレス、IPv4 ネットワーク、IPv4 範囲、または FQDN を入力します。たとえば、example.com と入力します。
   4. OK をクリックします。

4. OK をクリックします。
5. Walled Garden にアイテムを追加するには、追加 をクリックします。

## ホットスポット ページをカスタマイズする

ホットスポット ページをカスタマイズする タブで、ホットスポット ページの以下の要素をカスタマイズすることができます：

- ページ タイトル — ページの上部にあります
- ようこそメッセージ — ページのタイトルの下にあります
- ロゴ — ページタイトルに隣接するページの左上部にあります ロゴ ファイルは .jpg、.gif または .png ファイルである必要があります。ロゴ ファイルにサイズ制限はありませんが、推奨サイズは 90 x 50 ピクセルです。
- 利用規約 — ページの中央にスクロール テキスト ボックスで示されます
  各ホットスポットのユーザーはホットスポットを使用する前に利用規約に同意するためにこのテキストの下にある 契約条件を読んで同意しますチェック ボックスを選択する必要があります。
- リダイレクト URL(Fireware Web UI) — ユーザーが利用規約に同意した後にユーザーの送信先の URL を指定します。
- リダイレクト URL (Policy Manager) — ユーザーが利用規約に同意した後にユーザーの送信先の URL を指定します。
- フォント および サイズ — ページに表示されるテキストのフォントとフォント サイズを選択します。
- テキストの色 — ホットスポットのスプラッシュ スクリーン上のテキストの色。既定の色は #000000 （黒） です。
- 背景色 — ホットスポット スプラッシュ スクリーン背景の色。既定の色は #FFFFFF （白） です。

ホットスポットを追加する際に、ページ タイトル と 利用規約 を構成する必要があります。その他の設定はすべてオプションです。

ホットスポット ページをカスタマイズするには、Fireware Web UI で以下の手順を実行します。

1. ホットスポット/編集 ページで、ホットスポット ページのカスタマイズ タブを選択します。
2. ページ タイトル テキスト ボックスで、ホットスポット ポータル ページの上部に表示されるタイトル テキストを入力します。
3. ようこそメッセージを追加するには、ようこそメッセージチェックボックスを選択して、ページの上部に表示するテキストをテキスト ボックスに入力します。
4. (任意) スプラッシュ スクリーンにカスタム ロゴを使用するには以下の手順を実行します：
   1. カスタム ロゴ (ある場合) を使用します チェックボックスをオンにします。
   2. ロゴをアップロードする をクリックします。
      ロゴをアップロードする ページが、新しいタブまたはウィンドウで表示されます。
   3. ブラウズ をクリックして、カスタム ロゴ ファイル (JPG、GIF、または PNG) を選択します。
   4. アップロード をクリックします。
      ファイルがお使いのデバイスにアップロードされ、新しいタブまたはウィンドウの ロゴをアップロードする ページが自動的に閉じます。
   5. ファイルのアップロードが完了した後、ロゴをアップロードする ページが自動的に閉じない場合、ウィンドウを閉じる をクリックします。
5. 利用規約 テキスト ボックスには、ホットスポットを使用する前にユーザーが同意するテキストを入力するかまたは貼り付けます。最大長は 2 万文字です。
6. ユーザーが契約条件に合意した後に自動的に Web サイトに移動するには、リダイレクト URL テキスト ボックスに Web サイトの URL を入力します。
7. (任意) ホットスポット ページのフォントをカスタマイズするには、以下の手順を実行します：
   - フォント — フォント ドロップダウン リストからフォントを選択します。
     フォントが指定されていない場合は、ホットスポット ページでは各ユーザーのブラウザの既定フォントが使用されます。
   - サイズ — サイズ ドロップダウン リストからテキスト サイズを選択します。
     規定のテキスト サイズは medium です。
8. (任意) テキストの色や背景色を変更するには、各オプションの横にある をクリックして、カラーパレットから別の色を選択します。

1. プレビュー をクリックします。
   ホットスポット ページのプレビューが新しいブラウザ ウィンドウに表示されます。ブラウザでポップアップ ウィンドウが許可されていることを確認してください。カスタム ロゴを選択した場合は、プレビューにはロゴ画像は含まれていません。

8. プレビュー ブラウザ ウィンドウを閉じます。
9. 保存 をクリックします。

ホットスポット ページをカスタマイズするには、Policy Manager で以下の手順を実行します。

1. ホットスポット設定 ダイアログ ボックスで、ホットスポット ページのカスタマイズ タブを選択します。
2. ページ タイトル テキスト ボックスで、ホットスポット ポータル ページの上部に表示されるタイトル テキストを入力します。
3. ようこそメッセージを追加するには、ようこそメッセージチェックボックスを選択して、ページの上部に表示するテキストをテキスト ボックスに入力します。
4. (任意) スプラッシュ スクリーンにカスタム ロゴを使用するには以下の手順を実行します：
   1. カスタム ロゴ (ある場合) を使用します チェックボックスをオンにします。
   2. アップロード をクリックして、カスタム ロゴ ファイル (JPG、GIF、または PNG) を選択します。
      ロゴ画像をアップロードする ダイアログ ボックスが表示されます。
   3. お使いのデバイスの 構成パスフレーズ を入力し、OK をクリックします。
      ロゴ ファイルがデバイスにアップロードされます。
5. 利用規約 テキスト ボックスには、ホットスポットを使用する前にユーザーが同意するテキストを入力するかまたは貼り付けます。最大長は 2 万文字です。
6. ユーザーが契約条件に合意した後に自動的に Web サイトに移動するには、リダイレクト URL テキスト ボックスに Web サイトの URL を入力します。
7. (任意) スプラッシュ スクリーンの ようこそ ページのフォントと色をカスタマイズするには以下の手順を実行します：
   - フォント — フォント ドロップダウン リストからフォントを選択します。
     フォントが指定されていない場合、ようこそページでは各ユーザーのブラウザの既定フォントが使用されます。
   - サイズ — サイズ ドロップダウン リストからテキスト サイズを選択します。
     規定のテキスト サイズは medium です。
8. (任意) オプションのいずれかの既定色を変更するには、オプションの横にある をクリックして、カラーパレットから別の色を選択します。
   または、テキストボックスに HTML 色コードを入力します。
   - テキストの色
   - 背景色

1. プレビュー をクリックします。
   プレビューのホットスポット設定 ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスには、ページ タイトル、ようこそメッセージ、および構成した利用規約が表示されます。カスタム ロゴを選択した場合、ロゴ画像はスプラッシュ スクリーンのプレビューに含まれません。

Policy Manager では、選択したテキストのフォントとサイズは ホットスポットのプレビュー ダイアログ ボックスに表示されません。選択したフォントを表示するには、 Firebox に構成ファイルを保存してホットスポットに接続するか、または Fireware Web UI を使用してホットスポット構成でスプラッシュ スクリーンをプレビューする必要があります。

8. OK をクリックして、プレビュー ダイアログ ボックスを閉じます。
9. OK をクリックして設定を保存します。

#### 関連情報

ホットスポットを構成する

ホットスポット外部ゲスト認証について

Firebox のユーザーおよびロールを管理する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索