関連トピック

# 構成履歴設定を定義する

WatchGuard 管理サーバー は、すべての完全管理デバイスと管理下のすべてのデバイス構成テンプレートの構成ファイルを保存します。 完全管理デバイスの構成を変更すると、管理サーバー はデバイスから構成ファイルをダウンロードし、そのコピーを保存します。 デバイス構成テンプレートを変更すると、管理サーバー はテンプレートのコピーを保存します。保存したデバイス 構成ファイルまたはテンプレートそれぞれの履歴には、改訂番号、タイムスタンプ、変更を行ったユーザー、監査の変更コメント、デバイスまたはテンプレートのOSのバージョンが含まれます。

デバイスを完全管理モードから基本管理モードに変更する場合、 管理サーバーt に保存済みの構成履歴はサーバーに残りますが、それ以後行われるデバイス 構成ファイルへの変更は保存されません。 デバイス構成テンプレートを削除すると、テンプレートの履歴も削除されます。

完全管理デバイスとデバイス構成テンプレート用に 管理サーバー が保存する構成ファイルの数を制限し、ファイル数か 管理サーバー 上でファイルが使用できる合計ディスク領域のいずれかにより、保存するファイル数を指定することができます。

構成履歴記憶の設定を定義するには：

1. ［サーバー］ ツリーから、［管理サーバー］ を選択します。
2. ［構成履歴］ タブを選択します。
   ［構成履歴］ ページが表示されます。

1. 各デバイスに保存するファイル数を指定するには、［構成履歴記憶制限］ チェックボックスを選択してください。
2. ［保持］ テキスト ボックスに、選択した任意の値を入力してください。 指定した値が、各完全管理デバイスまたはテンプレートに保存されます。
3. ドロップダウン リストからオプションを選択します。
   - 改訂 ： 履歴には指定数のファイルだけが含まれます。
   - MB ： 履歴には、管理サーバー 上のディスク領域に指定したMBまでのファイルが含まれます。
4. 変更内容を保存するには、［適用］ をクリックします。

#### 関連情報

Management Server のログ記録設定を構成する

Management Server で認証機関を構成する

Management Server のライセンス キー、監視、および通知の設定を構成する

Management Server の Active Directory Authentication を構成する

Management Server のログ記録設定を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索