関連トピック

# ポリシーにトラフィック管理アクションを追加する

トラフィック管理アクションを使用して、各ポリシーで処理されるトラフィックを制御することができます。各ポリシーで、以下の 2 つのトラフィック管理アクションを構成することができます。

フォワード アクション

フォワード アクションは、送信先リスト（宛先）の IP アドレスに構成されたポリシー（発信元）の 送信元 リストの IP アドレスが開始元となるトラフィックに適用されます。

リバース アクション

リバース アクションは、ポリシー 送信元リスト（発信元）の IP アドレスに構成されたポリシー（宛先）の 送信先 リストの IP アドレスが開始元となるトラフィックに適用されます。

リバース アクションが IP アドレスごとのアクションである場合は、アクションは 送信元 リストの IP アドレスごとに受信したトラフィックの帯域幅を制御します。たとえば、信頼済みから外部へのトラフィックを処理する FTP ポリシーでは、リバース アクションとして使用される IP アドレスごとのアクションは、信頼済みネットワーク上の各発信元 IP アドレスの FTP ダウンロード速度を制御します。

フォワード アクション、リバース アクション、またはその両方を選択することができます。フォワードおよびリーバース アクションと同じトラフィック管理アクションを使用するようにポリシーが構成されている場合は、トラフィック管理アクションにおける帯域幅設定が、両方向のトラフィックの合計帯域幅に適用されます。

ポリシー内でトラフィック管理アクションを有効化するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ファイアウォール > トラフィック管理 の順に選択します。
   トラフィック管理 ページが表示されます。

1. フォワード トラフィック管理アクションを設定するには、以下の手順を実行します：

- トラフィック管理ポリシー リストから、1 つまたは複数のポリシーを選択します。
- フォワード アクションの選択 ドロップダウン リストから、フォワード トラフィックに適用するアクションを選択します。
  選択されているポリシーのフォワード アクションが、新たに選択したアクションに変更されます。

1. リバース トラフィック管理アクションを設定するには、以下の手順を実行します：

- トラフィック管理ポリシー リストから、1 つまたは複数のポリシーを選択します。
- リバース アクションの選択 ドロップダウン リストから、リバース トラフィックに適用するアクションを選択します。
  選択されているポリシーのリバース アクションが.、選択したアクションに設定されます。

4. 保存 をクリックします。

また、ポリシーを編集する際に、トラフィック管理アクションを設定することができます。

1. ファイアウォール > ファイアウォール ポリシー の順に選択します。
2. ポリシーを追加または編集 します。
3. トラフィック管理タブを選択します。

1. フォワード アクション（送信元 > 送信先） ドロップダウン リストから、フォワード トラフィックに使用する既存のトラフィック管理アクションを選択します。
   または、追加 をクリックして、新しいトラフィック管理アクションをフォワード トラフィックに追加します。
   または、編集 をクリックして、選択されているトラフィック管理アクションを編集します。
   追加 または 編集 をクリックすると、トラフィック管理アクションの設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

トラフィック管理アクションの設定の詳細については、次を参照してください：v11.9 でトラフィック管理アクションを定義する。

1. リバース アクション（送信先 > 送信元） ドロップダウン リストから、リバース トラフィックに使用する既存のトラフィック管理アクションを選択します。
   または、追加 をクリックして、新しいトラフィック管理アクションをリバース トラフィックに追加します。
   または、編集 をクリックして、選択されているトラフィック管理アクションを編集します。
   追加 または 編集 をクリックすると、トラフィック管理アクションの設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 保存 をクリックします。

Policy Manager から、トラフィック管理アクションを有効化するには、以下の手順を実行します：

1. トラフィック管理を有効化するポリシーをダブルクリックします。
2. 詳細 タブを選択します。
   トラフィック管理アクション セクションには、トラフィック管理設定が含まれています。

1. フォワード（送信元 > 送信先） ドロップダウン リストから、フォワード トラフィックに使用するトラフィック管理アクションを選択します。
2. リバース（送信先 > 送信元） ドロップダウン リストから、リバース トラフィックに使用する既存のトラフィック管理アクションを選択します。
3. 選択されているアクションを表示または編集するには、 をクリックします。
4. 新しいトラフィック管理アクションを作成するには、 をクリックします。
5. OK をクリックします。

同じトラフィック管理アクションを複数のポリシーで使用すると、アクションの種類（すべてのポリシー、ポリシーごと、IP アドレスごと）に基づいて、ポリシーでトラフィックに適用される最大帯域幅と最小帯域幅が異なります。詳細については、次を参照してください：v11.9 でトラフィック管理アクションを定義する。

また、詳細 タブで、ポリシーに、接続速度の制限を設定することができます。詳細については、次を参照してください：接続速度の制限を設定する。

#### 関連情報

トラフィック管理と QoS について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索