関連トピック

# デスクトップ ファイアウォールを使用するコンピュータに WatchGuard サーバーをインストールする

デスクトップ ファイアウォールによって、WatchGuard サーバー コンポーネントが動作するために必要なポートがブロックされることがあります。デスクトップ ファイアウォールがアクティブなコンピュータに Management Server、Log Server、Quarantine Server、Report Server、Quarantine Server、WebBlocker Server をインストールする前に、必要なポートをデスクトップ ファイアウォールで開く必要がある場合があります。Windows ファイアウォールのユーザーの場合、インストール プログラムが自動的に必要なポートを Windows ファイアウォールに開くので、構成を変更する必要はありません。

次の表は、デスクトップ ファイアウォールで開く必要があるポートを示しています。

サーバーの種類/アプライアンス ソフトウェア | プロトコル/ポート
--- | ---
Management Server | TCP 4109、TCP 4110、TCP 4112、TCP 4113
Log Server | TCP 4115
WebBlocker Server | TCP 5003、UDP 5003
Quarantine Server | TCP 4119、TCP 4120
Report Server | TCP 4122
Log Server | TCP 4121
WatchGuard WebCenter | TCP 4130

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索