関連トピック

# 更新間隔を設定して表示を一時停止する

ウィンドウの下部にある各 [Firebox System Manager (FSM)] タブには、更新間隔を設定するドロップダウン リストと表示を停止する一時停止 ボタンがあります。

## 更新間隔

更新間隔とは、ポーリング間隔、または、表示を更新する前に FSM が待機する時間のことです。Firebox から FSM が新しい情報を受け取り、表示を更新する前に待機する時間 (秒) を変更できます。

間隔を選択する前に、間隔が Firebox に与える負荷との関係を考え、新しい情報を確認する頻度を十分に検討してください。時間間隔が短いと、表示はより正確になりますが、ネットワーク パフォーマンスに影響を与えます。各タブで更新間隔を調査します。タブで表示する新しい情報が取得されるときは、テキスト更新しています... が 更新間隔 ドロップダウンリストの隣に表示されます。

Firebox System Manager から、

更新間隔 ドロップダウン リストをクリックして、ウィンドウを更新する間隔を選択します。
または、更新間隔 テキスト ボックスにカスタム値を入力します。

## 一時停止/続行

デバイスから情報の流れを一時的に停止するには、以下の手順を実行します。

一時停止 をクリックします。
このボタンは [続行] ボタンに変わります。

ウィンドウの情報をもう一回更新するには、以下の手順を実行します。

続行 をクリックします。
このボタンは [一時停止] ボタンに変わります。

#### 関連情報

Firebox System Manager (FSM) で Firebox を監視する

Firebox System Manager を起動する

基本的なデバイスとネットワーク ステータス (フロント パネル)

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索