関連トピック

# DNS プロキシ：プロキシ アラーム

DNS プロキシを通して発生するアラーム イベントに対するメッセージを、DNS プロキシがどのように送信するか構成できます。SNMP トラップまたはネットワーク管理者への通知、あるいはその両方を送信するようにプロキシを定義することができます。通知は、ネットワーク管理者への電子メールか、管理者の管理コンピュータでのポップアップ ウィンドウ表示によって行うことができます。

1. 編集 ページの プロキシ アクション タブで、プロキシ アラーム タブを選択します。
   プロキシ アラーム設定 が表示されます。

1. DNS プロキシ アクションの通知設定を構成します。
   詳細については、次を参照してください。ログ記録と通知の基本設定を行う.
2. 該当プロキシの他のカテゴリについて設定を変更する場合は、変更対象の次のカテゴリのトピックを参照してください。
3. 保存 をクリックします。

定義済みのアクションを変更した場合は、 変更を保存するときに新しいアクションに設定の複製（コピー）するようにプロンプトが表示されます。

事前に定義されたユーザー アクションについては、以下を参照してください: プロキシ アクションについて.

#### 関連情報

プロキシ ポリシーと ALG について

DNS プロキシについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索