関連トピック

# Mac OSX で L2TP を構成および使用する

Mac OS X には、ネイティブ VPN クライアントが搭載されています。Mac OS X VPN クライアントを使用して、Firebox に L2TP VPN 接続を行うことができます。

## L2TP のネットワーク設定を構成する

L2TP VPN 接続を行う Mac OS X デバイスを準備するには、ネットワーク設定で L2TP 接続を構成する必要があります。

1. Appleメニューの システム環境設定 を選択します。
2. ネットワーク アイコンをクリックします。
3. 新しいネットワーク インターフェイスを作成するには、左下隅の「+」アイコンをクリックします。
4. インターフェイス ドロップダウン リストで VPN を選択します。
5. VPN タイプ ドロップダウン リストから、IPSec 上の L2TP を選択します。
6. サービス名 テキストボックスに、この VPN 接続 (「L2TP Firebox」など) の名前を入力します。
7. 作成をクリックします。
   VPN接続の設定が表示されます。

既定の構成を使用することも、独自の構成を作成することもできます。以下の手順は、既定の構成を使用します。

1. サーバー アドレス テキスト ボックスに、接続先の Firebox の外部 IP アドレスを入力します。
2. アカウント名 テキスト ボックスにユーザー名を入力すると、Mobile VPN with L2TP ユーザーの認証で使用される認証サーバーに表示されます。
3. 認証設定 をクリックします。
4. パスワード テキスト ボックスに、ユーザーのパスワードを入力します。
5. Firebox の Mobile VPN with L2TP が、IPSec 認証方法に事前共有キーを使用するように構成されている場合：
   - 共有シークレット を選択します。
   - 共有シークレット テキスト ボックスに、このトンネルの事前共有キーを入力します。この事前共有キーは、Firebox の Mobile VPN with L2TP の IPSec 設定で構成されている事前共有キーに一致させる必要があります。
6. Firebox の Mobile VPN with L2TP が、IPSec 認証方法に証明書を使用するように構成されている場合：
   - 証明書 を選択します。
   - 選択 をクリックして、使用する証明書を選択します。
   - クライアント デバイスに証明書がインポートされていることを確認します。詳細については、次を参照してください：クライアント デバイスに証明書をインポートする。
7. 適用 をクリックし、構成の変更を保存します。

## L2TP 接続を開始する

VPN 接続の名前は、クライアントコンピュータ上で、L2TP 接続を構成したときに使用したサービス名です。ユーザー名とパスワードは、L2TP-Users グループに追加したいずれかのユーザーのものです。詳細については、次を参照してください：L2TP ユーザー認証について。

L2TP 接続を開始するには、以下の手順を実行します：

1. Appleメニューの システム環境設定 を選択します。
2. ネットワーク アイコンをクリックします。
3. ネットワーク ダイアログ ボックスで作成した VPN 接続を選択します。
4. 接続 をクリックします。

VPN 接続を開始した後、接続 ボタンを切断 に変更します。

既定以外の認証サーバに接続する場合は、認証サーバをアカウント名テキストボックスで指定します。詳細については、次を参照してください：L2TP VPN クライアントから接続する。

#### 関連情報

Mobile VPN with L2TP

iOS デバイスで L2TP を構成および使用する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索