関連トピック

# USB ドライブ ディレクトリ構造

USB ドライブには、バックアップ イメージのディレクトリ、構成ファイル、機能キー、認証情報、Firebox の診断情報が含まれています。

USB ドライブにバックアップ イメージを保存すると、このファイルが USB ドライブのディレクトリに Firebox のシリアル番号と同じ名前で保存されます。つまり、同じ USB ドライブに複数の Firebox のバックアップ イメージを保存することができます。バックアップ イメージを復元する場合、ソフトウェアは、デバイスに関連付けられたディレクトリにバックアップ ファイルのリストを自動的に取得します。

各デバイスにおける USB デバイスのディレクトリ構造は下記のとおりです。sn が Firebox のシリアル番号に置き換えられます。

    \sn\flash-images\

    \sn\configs\

    \sn\feature-keys\

    \sn\certs\

デバイスのバックアップ イメージが \sn\flash-images のディレクトリに保存されます。Flash-images ディレクトリに保存されたバックアップ イメージ ファイルには、Fireware OS、デバイスの構成、機能キー、および証明書が含まれています。\configs、\feature-keys および \certs のサブディレクトリは USB ドライブのバックアップおよび復元操作には使用されません。これらを使用して、各デバイスのために、追加機能キー、構成ファイル、および証明書を保存できます。

ディレクトリ構造のルート レベルに 1 つのディレクトリもあり、指定された自動復元バックアップ イメージを保存するために使用されます。

    \auto-restore\

自動復元に使用するバックアップ イメージを指定すると、選択したバックアップ イメージ ファイルのコピーが暗号化され、\auto-restoreディレクトリにファイル名 auto-restore.fxi として保存されます。各 USB ドライブに、1 つの自動復元イメージだけ保存できます。

自動復元のバックアップ イメージを作成するには、以下のいずれかの方法を使用してください。

- Fireware Web UI で、システム > USB ドライブ の順に選択します。
- Firebox System Manager で、ツール > USB ドライブ の順に選択します。

バックアップ イメージを手動でコピーおよび名前変更して、自動復元ディレクトリに保存すると、自動復元処理が正常に動作しません。

ディレクトリ構造のルート レベルに別のディレクトリが存在します。これは、WatchGuard technical support が Firebox の問題を診断する際に使用するサポート スナップショットの保存に使用されます。

    \wgdiag\

サポート スナップショットの詳細については、次を参照してください：USB ドライブを使ってサポート スナップショットを保存する.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索